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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3045350-01
	PCE-AX0075
	
	1510

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	PW127G 
	PW100
	REPARO DEVIDO LIMALHA CHIP SUPRERIOR	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	
	PW100	VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO/ RECEIPT VERIFICATION	REALIZAR INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DO MOTOR 

	
	PW100	VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO/ RECEIPT VERIFICATION	            REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO DE TODO MOTOR 

	
	Escolher um item.	REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING	REALIZAR REUNIÃO DE INICIO DE PROJETOS 

	
	Escolher um item.	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	REALIZAR DESMODULAÇÃO DA RGB DA TURBO MAQUINA. CONFORME  72-02-00

	
	Escolher um item.	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	REALIZAR DESMONTAGEM DO FRONT INLET – CONFORME 72-03-00

	
	Escolher um item.	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	REALIZAR DESMONTAGEM PARCIAL NIVEL HIS PARA ACESSO AO EIXO DE PT – TURBINE SHAFT CONFORME 72-03-00

	
	Escolher um item.	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	DESMONTAGEM PARCIAL DAS SUBPARTES EXTERNAS PARA ACESSO ABERTURA DA COVER DA AGB BOX. CONFORME 72-03-00

	
	Escolher um item.	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	ABERTURA DA COVER DA AGB BOX PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA PW. - CONFORME 72-20-00

	
	Escolher um item.	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	DESMONTAGEM DO EIXO DE PT – CONFORME 72-50-00

	
	Escolher um item.	INSPEÇÃO TECNICA / TECHNICAL INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO DE TODOS OS ITENS PARA VERIFICAÇÃO DE DANOS OCULTOS QUE POSSAM TER GERADO A LIMALHA INFORMADA PELA FAB. 

	
	Escolher um item.	LIMPAR / CLEAN	PREPARAR CARRO PARA ENVIO A LIMPEZA COM SUB OS: _______________________________

	
	Escolher um item.	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL 

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	ABERTURA DE OS PARA A PRIMEIRA PARTE DO SERVIÇO A SER REALIZADO DE PESQUISA DE DANOS OCULTOS E POSSIVEIS FOCOS DE LIMALHA. 
	ALAN PIERRE 
	13/05/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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