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	CODIGO | CODE
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6899400
	CAT-40504
	045180
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C20J / CAE-270623
	Turbine Assembly
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Inspeção por limalha

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine module.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina confirmar se o formulário FS.0867 está acompanhando o artigo. 

Send the turbina module for cleaning and check that form FS.0867 is included with the article.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza do módulo de turbina utilizando como referência o OHM 10W3 e os formulários FS.0867 conforme necessário.

Perform cleaning of the turbine module per OHM 10W3 and the form FS.0867 as necessary.

	02
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar NDT do módulo de turbina como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0867 conforme necessário.

Perform NDT of the turbine module per OHM – 10W3 and the form FS.0867 as necessary.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós-NDT do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 10W3 e o formulário FS.0867 conforme necessário.

Perform cleaning post NDT of the tubine module per OHM – 10W3 and the form FS.0867 as necessary.

	02
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação dos eixos, engrenagens, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme OHM 10W3.

Perform preservation of shafts, gears, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per OHM 10W3.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o
OHM - 10W3 efetuando os registros nos formulários FS.0676, FS.0679 E
FS.0774.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the turbine module per OHM - 10W3 as a
reference, making the records on forms FS.0676, FS.0679 E FS.0774.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0704 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0704 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	05
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0703 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0703 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	06
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrando as informações no formulário FS.0677.

Assembly the turbine module per OHM - 10W3 as a reference and recording the information on form FS.0677.

	07
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção Final.

Final Inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):      Augusto Coimbra
	DATA 
(Date):

	N/A
	
	 28/052025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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