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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23030981
	N/A
	043962
	TLN02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE-200839
	INNER NUT
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Remover os danos causados pela frenagem, utilizando lima fina, pedra abrasiva e lixas, conforme necessário, não ultrapassando a profundidade da aba. O acabamento final das áreas afetadas pela remoção deve ser igual ou melhor do que a superfície original da peça .

Remove damage caused by braking, using fine file, abrasive stone and sandpaper, as necessary, not exceeding the depth of the frame. The final finish of the areas affected by the removal must be the same or better than the original surface of the piece.
	
	REPAROS

	02
	Limpar peça conforme  IAS-IP-0006 item 3.30.

Clean part according to IAS-IP-0006 item 3.30.
	
	LIMPEZA

	03
	Realizar NDT conforme indicado no Overhaul Manual.
(Perform NDT conform indicated in the Overhaul Manual.)
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A 
Sensibilidade (Sensitivity): 3
IAS-IP-0012-B

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
	
	NDT

	04
	Realizar inspeção pós NDT conforme manual.
(Perform inspection after NDT iaw manual)

Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.)

(       ) APROVADO – (APPROVED)

(       ) REJEITADO – (REJECTED)
	
	LIMPEZA

	05
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34.

Perform Cleaning after NDT per IAS-IP-0006 item 3.34.
	
	LIMPEZA

	06
	Inspeção final

Final inspection
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	ANTONIO CLAUDIO
	29/05/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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