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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000343
	N/C
	044489
	2027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	RRE-200214
	Tube assy RH
	01

	TSN:                                          -----
	CSN:                    -----
	TSO:                     -----
	CSO:                     ----

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	
	Desamassar áreas demarcadas deixando a aparência o mais original possível.

Unmass demarked areas, leaving the appearance as original as possible.
	
	REPARO

	
	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35.

Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35.
	
	LIMPEZA

	
	Realizar inspeção com spot fluorescent inspection (spot fpi) conforme SPM (CSP22006 R7), método C com nível de sensibilidade 3. (ref. Task 70-21-01-200-803).

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO

(       ) NÃO

Do the Spot FPI, Method C, Sensitivity Level 3 (REF. TASK 70-21-01-200-803) of the air Tube.
	
	LIMPEZA

	
	Realizar inspeção pós-ndt conforme manual.

Refira-se aos resultados registrados no rg-0007 (caso tenha) e preencher o mesmo com devidas observações.

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO

Records the results in the form rg-0007 (if cracks are found) describing all damaged details.
	
	Inspeção

	
	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34.

Cleaning after NDT inspection per IAS-IP-0006 item 3.34.
	
	Limpeza 

	
	Realizar inspeção do componente utilizando como referência o HMM – CSP22005 R 9.

Do the Inspection of the component in accordance HMM - CSP22005 R 9.



	
	Inspeção M250&RR300

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	     
	ANTONIO CLAUDIO
	04/06/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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