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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000001
	RRT-12180
	045443
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-201175
	TURBINE ASSEMBLY
	OVERTEMP	01

	TSN: ????
	CSN: ???
	TSO: NEW
	CSO: NEW

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina devido Overtemp
Nota 1: Se durante a desmontagem for detectado alguma anormalidade realizar o registro fotográfico.
Nota 2: Conforme HMM CSP22005 Rev.09 separar e identificar para que seja feita troca dos seguintes componentes devido a condição de Overtemp:
1st, 2nd d, 3rd and 4th turbine wheels.
Splines Adapter.

Disassemble the turbine module.
Note 1: If any abnormality is detected during disassembly, take a photographic record.
Note 2: Make sure to identify the following parts to be replaced as shown in HMM CSP22005 Rev.09 Overtemperature condition.
1st, 2nd d, 3rd and 4th turbine wheels.
Splines Adapter.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, combustão e montagem final utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros no formulário FS.0875, FS.0872 e FS.1193. 
Nota: Verificar se as condições especificas de NDT devido Overtemp estão conforme HMM CSP22005 Rev.09.

Send to perform cleaning of the turbine module, combustion module and final assembly parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on form FS.0875, FS.0872 and FS.1193.
Note: Check if NDT is requested as shown in HMM CSP 22005 Rev.09 Overtemperature condition.

	03
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina, combustão e artigos de montagem final utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS,0793, FS.0794, FS.0798, FS.0797, FS.0856, IAS-RG-0114 e IAS-RG-0041.
Nota: Solicitar O.S. Filha específica de cada componente conforme necessário.

Perform inspection of the turbine module, combustion and final assembly parts per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0793, FS.0794, FS.0798, FS.0797 and FS.0856, IAS-RG-0114 and IAS-RG-0041.
Note: Request Sub W. O. Of each component as needed.

	04
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0712 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0712 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	05
	RR300	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0713 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0713 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	06
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778, FS.0787 and FS.0799.

Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0778, FS.0787 and FS.0799.

	07
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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	Patrick Dimas
	18/06/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




