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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000001
	RRE-201314
	X
	TLN02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	045764
	TURBOSHAFT ENGINE ASSY
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN: UNK
	CSN: UNK
	TSO: UNK
	CSO: UNK

	Conforme Heavy Maintenance Manual _ CSP22005
(According to Heavy Maintenance Manual _ CSP22005)

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Desmontagem da gearbox conforme task 72-60-00-000-801 para acessar somente o spur starter generator gearshaft.

Disassemble the gearbox according to task 72-60-00-000-801 to access only the spur starter generator gearshaft.

	02
	ACESSÓRIOS	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT conforme (Perform NDT conform) 
Ensaio (Test): MPI
Tipo (Type): ASTM E1444

Foram encontradas indicações?
(Were found any indications?)

(  ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
     (YES – FILL IAS-RG-0332).

(  ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
     (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP).

	03
	ACESSÓRIOS	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 rev 3.

Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34 rev 3.

	04
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final.

Final inspection.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	

	João Elias
	09/07/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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