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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	               6852620
	18224
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109020
	     REAR OIL SEAL
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETRO ¨G¨, COM 0.003¨DE ESPESSURA DE METCO 450 e COMPLETE COM NÍQUEL GRAFITE ( 85 / 15 )      VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND METALLIZE DIAMETER ̈G ̈, WITH 0.003 ̈THICKNESS OF METCO 450 AND COMPLETE WITH NICKEL GRAPHITE ( 85 / 15 ) SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO ¨G¨ METALIZADO, DEIXANDO= 3.005¨- 0.0007¨
REMOVER CANTOS VIVOS.       VEJA A FIGURA ANEXA.

MACHINING DIAMETER METALLIZED ̈G ̈, LEAVING = 3.005 ̈- 0.0007 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	3
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR A ÁREA USINADA, REMOVENDO OS EXCESSOS E POLINDO.

PREPARE THE MACHINED AREA BY REMOVING EXCESS AND POLISHING.

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO.

RUN MPI: ASTM E 1444. PRESENTED INDICATION.

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  ) REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( ) APPROVED ( ) FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 26/08/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	26/08/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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