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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	M250-10557
	CAT-45662
	ABERTURA DE UMA SUB OS, OS PRINCIPAL 047522
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C47B / CAE-848472
	TURBINE ASSY 
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN:    
	CSN:     
	TSO:                    
	CSO:      

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
(Description of the work to be executed)

	REPARO

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina e modulo de combustão conforme OHM CSP22001.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine module and combustion module according to OHM CSP22001.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD


	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza e NDT do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – CSP22001 utilizando o formulário FS.0886.

Forward for cleaning and NDT of the turbine module using OHM – CSP22001 as a reference using form FS.0886.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina e modulo de combustão utilizando como referência o OHM – CSP22001 efetuando os registros nos formulários FS.0688, FS.0771 E FS.0773.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the turbine module and combustion module using the OHM – CSP22001 as a reference, making records on forms FS.0688, FS.0771 and FS.0773.NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0758 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0758 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	05
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0759 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0759 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	06
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina e modulo de combustão utilizando como referência o OHM – CSP22001 e registrando as informações no formulário FS.0770.

Assembly the turbine module and combustion module per OHM – CSP22001 and recording the information on form FS.0770.

	07
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme OHM CSP2201.

Final inspection per OHM CSP22001.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	EFETUAR A ABERTURA DE UMA SUB OS , ABAIXO DA OS PRINCIPAL 047522, PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TURBINA 
	LEANDRO SOUZA
	12/09/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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