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	REGISTRO
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	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23065593
	CAC-46251
	ABERTURA DE UMA SUB OS, OS PRINCIPAL 047522
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C47B / CAE-848372
	COMPRESSOR ASSY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN: 
	CSN: 
	TSO: 
	CSO: 

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR:
 (Description of the work to be executed:
INSPEÇÃO POR LIMALHA

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de compressor conforme OHM CSP22001 isolando os rolamentos #1 e #2.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the compressor module according to OHM CSP22001, isolating bearings #1 and #2.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – CSP22001 e UTILIZANDO formulário FS.0886.

Forward for cleaning the compressor module using OHM – CSP22001 as a reference and USING form FS.0886.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – CSP22001 efetuando os registros nos formulários FS.0688, FS.0779 E FS.0773.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per OHM – CSP22001 as a reference, making the records on forms FS.0688, FS.0779 E FS.0773.
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – CSP22001 e registrando as informações no formulário FS.0788.

Assembly the compressor module per OHM – CSP22001 and recording the information on form FS.0788.

	05
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme OHM CSP2201.

Final inspection per OHM CSP22001.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	EFETUAR A ABERTURA DE UMA SUB OS , ABAIXO DA OS PRINCIPAL 047522, PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ROLAMENTOS #1 E #2 NO COMPRESSOR
	LEANDRO SOUZA
	12/09/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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