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	REGISTRO
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	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23051643
	CAC-91671
	Efetuar abertura de uma SUB OS abaixo da OS principal:047245
	02128

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C30P / CAE-895628
	COMPRESSOR ASSY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de compressor conforme OHM 14W3 para realizar inspeções no compressor.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the compressor module according to OHM 14W3 to carry out inspections on the compressor. 
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD


	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza e NDT do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – 14W3 e REGISTRAR NO  formulário FS.0956.

Forward for cleaning and NDT of the compressor module using the OHM – 14W3 as a reference and REGISTER ON form FS.0956.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – 14W3 efetuando os registros nos formulários FS.0941.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per OHM – 14W3 as a reference, making the records on forms FS.0941.
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do compressor rotor, preencher formulário FS. 0786 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of compressor rotor, fill form FS. 0786 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	05
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – 14W3 e registrando as informações no formulário FS.0948.

Assembly the compressor module per OHM – 14W3and recording the information on form FS.0948.

	06
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme OHM 14W3.

Final inspection per OHM 14W3.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	Efetuar abertura de uma SUB OS abaixo da OS principal 047245
	Leandro Souza 
	18/09/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




