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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	N (PN): 

	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3103173-01


	N/A
	48236
	2435

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	AHX018205
	PISTON
	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	1
	REALIZAR REPARO NO PISTON, CONFORME OVERHAUL MANUAL, TASK 75-30-00 FIGURE 401 (EM ANEXO)

PISTON, COMPRESSOR BLEED VALVE  PN: 3100919-01


	
	REPAROS
	5
	INSPEÇÃO FINAL
	5
	INSPEÇÃO FINAL
	
	ACESSÓRIOS

	2
	REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO (Subtask 75-30-00)
ENSAIO (TEST): fluorescent penetrant inspection for cracks per ASTM E1417.
TIPO(TYPE): 1
MÉTODO(METHOD): A
SENSIBILIDADE(SENSITIVITY): LEVEL02

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)
 
(       )  SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
          (YES – REGISTER IAS-RG-0332.)
 
(       ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
          (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)




	
	NDT IAS

	3
	Realizar inspeção pós NDT conforme manual.
(Perform inspection after NDT iaw manual)
 
Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)
 
Avaliar os limites de aceitação conforme 2 (Subtask 75-30-00) (Evaluate the acceptance limits conform )
 
(       ) APROVADO – (APPROVED)
 
(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	
	ACESSÓRIOS

	4
	REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34
	
	LIMPEZA GERAL

	5
	Use a complete anodizing process (AMS2470), or an alodine touch-up solution in accordance with SPOP 42
	
	LIMPEZA GERAL

	6
	INSPEÇÃO FINAL
	[image: ][image: ]
	ACESSÓRIOS

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Mateus Felipe
	09/10/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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