

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23051643
	CAC-92294
	048293
	02124 

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	-
	COMPRESSOR 
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do compressor para acesso ao SCROLL em acordo a seção DISASSEMBLY, TASK 7 TASK 72-30-00-000-801.

Caso seja encontrada alguma discrepância registrar no formulário IAS RG-007.

Disassemble the compressor to access the SCROLL in accordance with section DISASSEMBLY, TASK 7 TASK 72-30-00-000-801.

If any discrepancies are found, record them on form IAS RG-007.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza aplicável conforme tabela 1 da seção CLEANING, TASK 72-30-00-100-801.

Perform cleaning as specified in Table 1 of the CLEANING section, TASK 72-30-00-100-801.

	03
	CHEMICAL CLEANING	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar NDT conforme indicado no Overhaul Manual (Perform NDT conform indicated in the OHM.) 
Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A or D
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)
Perform FPI as specified in Section 72-30-00 – Compressor Section, Inspection/Check, TASK 72-30-00-200-807 on the applicable component.

	04
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-006 item 3.34.

Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP-006 item 3.34

	05
	CHEMICAL CLEANING	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do componente em acordo a seção 72-30-00 – Compressor Section, Inspection/Check TASK 72-30-00-200-807, ao componente aplicável.

Perform component inspection in accordance with section 72-30-00 – Compressor Section, Inspection/Check TASK 72-30-00-200-807, on the applicable component.


	06
	REPAIR SHOP	REPARAR / REPAIR	Realizar tratamento de corrosão do SCROLL conforme Parts Repair Procedures Letter 2-B001 Parágrafo D. (AMS 2405)

Perform corrosion treatment on the SCROLL according to Parts Repair Procedures Letter 2-B001 Paragraph D (AMS 2405)


	07
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do compressor em acordo a seção ASSEMBLY, TASK 72-30-00-400-801.

Assemble the compressor in accordance with section ASSEMBLY, TASK 72-30-00-400-801.

	08
	M250	TESTE /TEST	Realizar o teste final do item, conforme especificado na Seção TESTING-801, utilizando a Ficha de Serviço FS.1040. Ressalta-se que este procedimento corresponde ao teste final do motor.

Perform the final test of the item, as specified in Section TESTING-801, using Service Sheet FS.1040. It should be noted that this procedure corresponds to the final test of the engine.

NOTA: Em caso de discrepâncias apresentadas no teste final, favor evidenciar no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, juntamente de justificativas e/ou evidências 

NOTE: In the event of any discrepancies in the final test, please provide justification and/or evidence on form IAS-RG-0007 - Work Report.


	09
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Aprovação final

Final Approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	MATEUS MACHADO
	14/10/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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