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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23038241
	CAT-24724
	ABRIR SUB OS ABAIXO DA OS PRINCIPAL 048865
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C20B / CAE-834599
	Turbine Assembly
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
OVERHAUL - Inspection per OHM 10W3

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the turbine module.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina e combustão confirmar se o formulário FS.0864 e FS.0867 está acompanhando o artigo. 

Send the turbine and combustion module for cleaning and check that form FS.0864, FS.0867 is included with the article.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - 10W3 efetuando os registros nos formulários FS.0676, FS.0679 e FS.0774.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the turbine module per OHM - 10W3 as a
reference, making the records on forms FS.0676, FS.0679 and FS.0774.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0704 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0704 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	05
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0703 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0703 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	06
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - 10W3 e registrando as informações no formulário FS.0677.

Assembly the turbine module per OHM - 10W3 as a reference and recording the information on form FS.0677.

	07
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção Final.

Final Inspection.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	LEANDRO
	03/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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