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	REGISTRO
	REVISÃO
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	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	                 6852307
	894
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109008
	            PUMP COVER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM    (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	3
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	MONTAR A BUCHA P/N=6871625 E FRENA-LA COM O PINO P/N= AN150306.

FIT THE CHUCK P/N=6871625 AND BRAKE IT WITH THE P/N= AN150306 PIN.

	4
	CHEMICAL CLEANING	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DA BUCHA, DEIXANDO COM 0.5007¨+ou- 0.0002¨

MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHING, LEAVING IT WITH 0.5007 ̈+or- 0.0002

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER PEDAÇO DA BUCHA PARA EXTENDER O RASGO DA FACE
E FURAR A BUCHA PARA EXTENDER O FURO QUE VEM DA FACE.

REMOVE PIECE OF THE BUSHING TO EXTEND THE TEAR FROM THE FACE AND DRILL THE BUSHING TO EXTEND THE HOLE THAT COMES FROM THE FACE.

	6
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR OS FUROS, ROSCA E AS ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THE HOLES, THREAD AND CONTACT AREAS.

	7
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM: 
PRIMER PA- 0060
CINZA PA- 0065

PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA- 0060 GREY PA-0065

	8
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 05/11/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	05/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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