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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23038160
	CAT-15222
	Acrescentar essas etapa na O.S - 048459 
	2121

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	C20R/2 – CAT-15222
	TURBINE C20R/2
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar a desmontagem do módulo de turbina conforme overhaul manual.  No caso de encontrar qualquer anormalidade efetuar registro fotográfico.

Disassemble the turbine module according to the overhaul manual. If any abnormalities are found, take photographic records.

	
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, confirmar se o formulário FS.0864 está acompanhando o artigo. 

Send the turbine module for cleaning, and confirm that form FS.0864 is included with the item.

	
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - GTP5232-3 efetuando os registros nos formulários FS.0990.

Perform an inspection of the turbine module using OHM-GTP5232-3 as a reference, recording the findings on forms FS.0990.

	
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0704 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0704 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0703 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0703 and record final values of balancing.
Values:

Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM - GTP5232-3 e registrando as informações no formulário FS.0982.

Assemble the turbine module using OHM - GTP5232-3 as a reference and record the information on form FS.0982.

	
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção Final.

Final Inspection.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	INSPEÇÃO POR OVERHAUL
	ANTONIO CLAUDIO
	11/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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