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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02188

	              6871881
	BL11356
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE- 109008
	PUMP COVER
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER A BUCHA SUCATA E INSTALAR A NOVA ANEXA.
FRENA-LA COM O PINO P/N=AN150306

REMOVE THE SCRAP BUSHING AND INSTALL THE NEW ATTACHED ONE. BRAKE IT WITH PIN P/N=AN150306

	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A FACE DO FLANGE DA BUCHA, DEIXANDO A ALTURA 0.377¨CONFORME A FIGURA ANEXA.

MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHING LEAVING IT WITH 0.3745 ̈ACCORDING TO THE ATTACHED FIGURE.

	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO DA BUCHA DEIXANDO COM 0.3745¨CONFORME A FIGURA ANEXA.

MACHINE THE INNER DIAMETER OF THE BUSHING LEAVING IT WITH 0.3745 ̈ACCORDING TO THE ATTACHED FIGURE.

	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR A PONTA DA BUCHA REMOVENDO UM PEDAÇO DA LATERAL EXTENDENDO O RASGO DE PROFUNDIDADE = 0.094¨

MACHINING THE TIP OF THE BUSHING BY REMOVING A PIECE OF THE SIDE EXTENDING THE DEPTH SLOT = 0.094

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 17/11/2025
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	17/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




