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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23065593
	CAC-46251
	Corrigir a OS 047615
	02127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C47B / CAE-848372
	COMPRESSOR ASSY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN: 
	CSN: 
	TSO: 
	CSO: 

	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR:
 (Description of the work to be executed:
INSPEÇÃO POR LIMALHA

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de compressor conforme OHM CSP22001.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the compressor module according to OHM CSP22001.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – CSP22001 e UTILIZANDO formulário FS.0886.

Forward for cleaning the compressor module using OHM – CSP22001 as a reference and USING form FS.0886.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – CSP22001 efetuando os registros nos formulários FS.0688, FS.0779 E FS.0773.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per OHM – CSP22001 as a reference, making the records on forms FS.0688, FS.0779 E FS.0773.
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do compressor rotor, preencher formulário FS. 0772 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of compressor rotor, fill form FS. 07772 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.

	05
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – CSP22001 e registrando as informações no formulário FS.0788.

Assembly the compressor module per OHM – CSP22001 and recording the information on form FS.0788.

	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme OHM CSP2201.

Final inspection per OHM CSP22001.

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	EFETUAR A ABERTURA DE UMA SUB OS , ABAIXO DA OS PRINCIPAL 047522, PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS ROLAMENTOS #1 E #2 NO COMPRESSOR
	Antonio Claudio
	25/11/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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