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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23031745
	0103-054
	PRINCIPAL
	02188

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	AE-109020
	VANE SEGMENTS ASSY, TURBINE, 1ST STAGE 
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01


	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	Executar Heat Tint em um forno com circulação de ar em uma temperatura de 704°C (1300°F) entre 15min e 25min, após retirar do forno resfriar até temperatura ambiente e encaminhar para inspeção o mais breve possível. Do a Heat Tint test, place the part in a circulating air furnace with the temperature at 704°C (1300°F) for 15min to 25 min, after finish air cool the part and send to inspection as soon as possible. 

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform Cleaning I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. 

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Ensaio (Test): FPI ASTM E 1417 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 3 APRESENTOU INDICAÇÕES? ( )SIM ( ) NÃO – PROSSIGA COM ETAPA DE LIMPEZA PÓS-NDT. DID YOU FOUND ANY INDICATIONS? ( )YES ( ) NO – PROCEED TO THE POST NDT CLEANING STEP. 

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning Post-NDT I.A.W. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

	     
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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