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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
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	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23086749
	HR49452
	049813
	02150

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RRE-200321
	POWER TURBINE GOVERNOR   
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.

Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.

Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE INICIAL
	Realizar teste inicial do componente. Utilizar FS.0996 (Service Limits in Figure 104) para preenchimento de registros, referenciar no documento como teste inicial.

Perform initial testing of the component. Use FS.0996 (Service Limits in Figure 104) to fill out records, refer to it in the document as initial testing.

Se necessário, registre no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, justificativas e/ou evidências apresentando a(s) discrepâncias encontradas.

If needed, record on form IAS-RG-0007 – Work Report, justifications, and/or evidence presenting the discrepancies found.

	04
	ACESSÓRIOS
	DESMONTAGEM
	Realizar desmontagem do componente em acordo a seção ‘DISASSEMBLY’.

Disassemble the component in accordance with the “DISASSEMBLY” section.

	05
	ACESSÓRIOS
	LIMPEZA
	Realizar todas as limpezas necessárias do componente em acordo a seção ‘CLEANING’. 

Perform all necessary cleaning of the component in accordance with the “CLEANING” section. 

Todas as limpezas mencionadas foram aplicadas?
Have all the cleaning mentioned been performed?

(   ) SIM / YES 
(   ) NÃO / NO

	06
	LIMPEZA QUIMICA
	NDT
	Realize inspeção de líquido penetrante conforme solicitado na seção ‘CHECK’, Tabela 503, utilizando como base o formulário IAS-IP-0012-INSTRUÇÃO DE PROCESSO FPI - LÍQUIDO PENETRANTE. UTILIZE COMO REFERÊNCIA A SPOP 62
Perform penetrant inspection as requested in the ‘CHECK’ section, Table 503, using form IAS-IP-0012-PROCESS INSTRUCTION FPI - PENETRANT as a basis. USE SPOP 62 AS A REFERENCE.

Método de Inspeção: Método A
Nível de Sensibilidade: Nível 2
Inspection Method: Method A
Sensitivity Level: Level 2

Componente para NDT:
Components for NDT

THROTTLE SHAFT (Item 80, IPL Figura 1)
COVER ASSEMBLY (Item 160, IPL Figura 2)
DRIVE BODY (Item 305,IPL Figura 3)

NOTA: Além de registrar a informação no campo abaixo, deve-se também realizar o devido registro no formulário IAS-RG-0332 – Laudo Técnico END, indicando a presença ou a ausência de trinca.
NOTE: In addition to recording the information in the field below, you must also make the appropriate entry on form IAS-RG-0332 – END Technical Report, indicating the presence or absence of cracks.

Foram encontradas indicações? 
Were any indications found? 

(   ) Sim / Yes
(   ) Não / No

Se a resposta for sim, o item deve ser rejeitado e substituído.
If the answer is yes, the item should be rejected and replaced.

	07
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO
	Realizar inspeção do componente em acordo a seção ‘CHECK’, utilize a tabela 503 como material de apoio.

Inspect the component in accordance with the “CHECK” section, using Table 503 as reference material.

	08
	ACESSÓRIOS
	REPARO
	Caso seja necessário realizar reparos, estes deverão seguir os procedimentos descritos na seção “REPAIR” e ser identificados no formulário IAS-RG-007.
If repairs are necessary, they shall be carried out in accordance with the procedures described in the “REPAIR” section and recorded on form IAS-RG-007.

Algum reparo foi realizado?
Were any repairs made

(   ) SIM / YES

(  ) NÃO / NO

Identificar o(s) reparo(s) aplicáveis: _____________________
Identify the applicable repair(s).

	09
	ACESSÓRIOS
	MONTAGEM
	Realizar montagem do componente em acordo a seção ‘ASSEMBLY’.

Assemble the component in accordance with the “ASSEMBLY” section.

	10
	ACESSÓRIOS
	TESTE FINAL
	Realizar teste final do componente. Utilizar FS.0996 para preenchimento de registros, referenciar no documento como teste final.

Perform final testing of the component. Use FS.0996 to fill out records, refer to it in the document as final testing.

Se necessário, registre no formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho, justificativas e/ou evidências apresentando a(s) discrepâncias encontradas.

If needed, record on form IAS-RG-0007 – Work Report, justifications, and/or evidence presenting the discrepancies found.

	11
	ACESSÓRIOS
	DIRETIVAS TÉCNICAS
	SB CUMPRIDO (SB CARRIED OUT)?
 
(    ) SIM (YES) (    ) NÃO (NO)
 
SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:
(IF YES, FILL THE DATA BELOW:)
 
SB NUMBER:___________________________________
 
OLD P/N:_____________________________________
 
NEW P/N:_____________________________________
 
SIL CUMPRIDO (SIL CARRIED OUT)?
 
(    ) SIM (YES) (    ) NÃO (NO)
 
SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:
(IF YES, FILL THE DATA BELOW:)
 
SIL NUMBER:___________________________________
 
OLD P/N:_____________________________________
 
NEW P/N:_____________________________________

	12
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Arthur Castro
	18/12/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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