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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23086070
	32385
	048725
	TLN02322

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-B17F / CAE-881701
	2ND STAGE TURBINE NOZZLE ASSY
	REPARO / REPAIR	01

	-
	-
	TSO:              - 
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Welding on sandlles and machine per GTP5243-3. 

	01
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Usinar diâmetro de localização do disco de 1º estágio para 6,214” +0,0005” / -0.

Machine the diameter of the 1st stage disc to 6.214” +0.0005” / -0.


	02
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Usinar diâmetro de localização do disco de 2º estágio para 6,429” +0,0005” / -0.

Machine the 2nd stage disc locating diameter to 6.429” +0.0005” / -0.


	03
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Usinar diâmetro do vedador estático (central) 29-34 para 1,8225” +0,0005” / -0.

Machine the diameter of the static (center) seal 29-34 to 1.8225” +0.0005” / -0.


	04
	REPAIR SHOP	REGISTRAR MEDIDA DE ESPESSURA / REGISTER THICKNESS MEASUREMENT	Registrar medidas das áreas usinadas registrando os valores encontrados abaixo:

Record measurements of the machined areas, noting the values ​​found below:

1º estágio:_______________________________

2º estágio:_______________________________

29-34:___________________________________




	05
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção visual e dimensional das áreas usinadas.

Visual and dimensional inspection of machined areas.

1º estágio:_______________________________

2º estágio:_______________________________

29-34:___________________________________



	06
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final.

Final inspection.

	07
	
	
	

	08
	
	
	

	09
	
	
	

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	NATALINO JR
	08/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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