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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3120162-01
	5K115
	050604
	01497

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AP0026
	TURBINE SUPPORT CASE
	REPARO / REPAIR	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente da publicação aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde a revisão vigente da publicação disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual _ 3043515 _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Out. 2025.

(Verify whether the scope is in accordance with the latest revision of the applicable publication. To do so, check if the revision mentioned below corresponds to the current revision of the available publication, as indicated in the location specified on the Intranet:)

(According to Cleaning, Inspection, Repair (CIR) Manual _ 3043515 _ PW100 Series Engines _ Rev. 50, 13 Oct. 2025.)


Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	
Realizar o reparo por limpeza das roscas dos thermocouple bosses da peça, conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-53-61, Seção “Inspection/Check-02”, Figura 801 e Tabela 801, Área 3 (Task 72-53-61-220-801):

(Perform the repair by cleaning of the thermocouple boss threads of the part, in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-53-61, Section “Inspection/Check-02”, Figure 801 and Table 801, Area 3 (Task 72-53-61-220-801:)


Realizar o reparo por limpeza das roscas, utilizando um macho (0.500-20 UNJF-3).

(Perform the repair by cleaning of the threads using a tap (0.500-20 UNJF-3).)


As roscas dos thermocouple bosses após o reparo se encontram suficientemente limpas?
(Are the threads of the thermocouple bosses sufficiently clean after the repair?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)


	03
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção final da peça.

(Perform the final inspection of the part.)


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
Sub O.S. de reparo para reparo por limpeza das roscas dos thermocouple bosses da peça, com necessidade identificada na inspeção visual da peça.

(Sub W.O. for repair by cleaning of the thermocouple boss threads of the part, with the need identified in the visual inspection of the part.)

	GUILHERME BRAGA
	09/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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