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	REGISTRO
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	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6898600
	CAE-280068
	050541
	02542

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C28 / CAE
	Engine assembly
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:


	04
	M250	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	Realizar desmodulação do módulo de turbina.
 
NOTA:  DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. 

Perform demodulation of the turbine module.

NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ANORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS.

	05
	M250	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	Realizar desmodulação do módulo de compressor. 

NOTA:  DURANTE A REMOÇÃO DOS MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR E FOTOGRAFAR. 

Perform demodulation of the compressor module.

NOTE: WHEN REMOVING MODULES, PAY ATTENTION AND IF ANY ANORMALITY IS FOUND RECORD AND TAKE PHOTOS.

	06
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção visual dos acessórios e periféricos utilizados na montagem final e preencher formulário FS. 0943.
 
Perform visual inspection of accessories and final assembly parts, fill up form FS.0943.

	07
	M250	MODULAÇÃO / MODULATION	Realizar modulação do módulo de compressor utilizando como referência o OHM 16W3 e preencher os formulários FS.764 e FS.0954.

Perform assembly of compressor module per OHM 16W3 and fill forms FS.0764 e FS.0954.

	08
	M250	MODULAÇÃO / MODULATION	Realizar modulação do módulo de turbina utilizando como referência o OHM 16W3 e preencher os formulários FS.0947, FS.0954, FS.0784 e FS.0785.

Perform assembly of turbine module per OHM 16W3 and fill forms FS.0947, FS.0954, FS.0784 and FS.0785.

	09
	BANCO DE PROVAS
	TESTE /TEST	Realizar teste do motor utilizando como referência o OHM 16W3, verificar vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais.

Perform test of engine per 16W3 as reference, check vibration, leaks and any noise that is not accept.

	10
	BANCO DE PROVAS
	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM 16W3.

Preserve as necessary per OHM 16W3.

	11
	M250	ACABAMENTO / FINISHING	Realizar acabamento do motor:

- Frenar todos os locais necessários conforme OHM 16W3;
- Verificar todos os acessórios; 
- Verificar se todos os processos solicitados 
foram cumpridos; 
- Verificar se todo o material recebido está sendo 
enviado de volta; 
- Verificar e assinar todas as etapas do 
formulário FS.0768 nas páginas 4 e 5. 
- Verificar a necessidade de despacho dos 
materiais sucata.

Perform finish of engine work:

- Lockwire all places requested by the OHM 16W3.
- Check all accessories
- Check if all procedures requested was done accordingly.
- Check if all items received will be send back.
- Check form FS.0768 pages 4 and 5 and fill accordingly.
- Check if the scraps will be sent back to the customer.

	12
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final conforme OVERHAUL MAINTENANCE MANUAL OHM 16W3.

Final inspection per OVERHAUL  MAINTENANCE MANUAL OHM 16W3.

	OBSERVAÇÕES
(Observation): Fazer inclusão dessas informações na O.S principal 050541 já aberta anteriormente.
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):  JOÃO HÉLIO 
	DATA 
(Date): 27/01/2026

	
	[bookmark: Texto3]     
	02/01/2025


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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