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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23033192
	CAC-28056
	050541
	02542

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C28/ CAE-280068
	COMPRESSOR ASSY
	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	Overhaul per OHM 16W3

	01
	Realizar desmontagem do módulo de compressor.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the compressor module.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD.
	
	M250 

	02
	Encaminhar para limpeza o módulo do compressor confirmar se o formulário FS.0956 está acompanhando o artigo. 

Send the compressor module for cleaning and check that form FS.0956, is included with the article.
	
	CONTROLLER

	03
	Realizar inspeção do módulo de compressor utilizando como referência o
OHM - 16W3 efetuando os registros nos formulários FS.0941.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME
NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per OHM - 16W3 as a
reference, making the records on forms FS.0941.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.
	
	INSPEÇÃO

	04
	Realizar balanceamento do compressor rotor preencher formulário FS.
786 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of compressor rotor, fill form FS. 0786 and record
final values of balancing.

Values:

Final LH: _________.

Final RH: _________.

NCC: _________.

Valid until: _________.
	
	M250 

	05
	Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o
OHM - 16W3 e registrando as informações no formulário FS.0948.

Assembly the compressor module per OHM – 16W3 as a reference and
recording the information on form FS.0948.
	
	M250 

	06
	FINAL INSPECTION IAW OVERHAUL MANUAL.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	BSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	CRIAR UMA SUB O.S SOBRE  O.S PRINCIPAL 050541
	JOÃO HÉLIO 
	27/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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