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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	AD00105146
	COMPRESSOR MODULE UNIT
	REPARO / REPAIR	01

	TSN: CTM
	CSN: CTM
	TSO: CTM
	CSO: CTM

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem da Compressor Unit, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

[bookmark: _Hlk218755114]Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor).

(Perform the disassembly of the Compressor Unit, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

[bookmark: _Hlk218756779](Fill out the necessary entries in form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly).)



O formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme MM 15RC2, ATA 72-30-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-30-00-000-801).

(In accordance with MM 15RC2, ATA 72-30-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-30-00-000-801).)


	02
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem do Compressor Rotor, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor).

(Perform the disassembly of the Compressor Rotor, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly).)



O formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-35-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-35-00-000-801, Subtask 72-35-00-030-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-35-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-35-00-000-801, Subtask 72-35-00-030-001).)


	03
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem dos Compressor Wheels, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor).

(Perform the disassembly of the Compressor Wheels, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly).)



O formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-35-19, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-35-19-000-801, Subtask 72-35-19-040-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-35-19, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-35-19-000-801, Subtask 72-35-19-040-001).)


	04
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem da Compressor Case, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor).

(Perform the disassembly of the Compressor Case, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly).)



O formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-37-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-37-00-000-801, Subtask 72-37-00-040-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-37-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-37-00-000-801, Subtask 72-37-00-040-001).)


	05
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem do Compressor Diffuser, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor).

(Perform the disassembly of the Compressor Diffuser, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly).)



O formulário F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme MM 15RC2, ATA 72-39-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-39-00-000-801, Subtask 72-39-00-030-001).

(In accordance with MM 15RC2, ATA 72-39-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-39-00-000-801, Subtask 72-39-00-030-001).)


	06
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Condenar, de forma prévia e mandatória, todas as blades dos discos do 2º, 3º e 6º estágios, em decorrência do escopo de bird strike reportado, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

(Perform the preliminary and mandatory condemnation of all blades of the 2nd, 3rd, and 6th stage wheels, due to the reported bird strike scope, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme Depot Maintenance TO 2J-T56-53, WP 147 00, Parágrafo 11.

(In accordance with Depot Maintenance TO 2J-T56-53, WP 147 00, Paragraph 11).


	07
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Solicitar ao CTM abertura de sub O.S. para limpeza das peças, utilizando o formulário IAS-RG-0103 (Solicitação de Serviços Complementares), conforme referências indicadas ao final desta etapa, visando à limpeza adequada das peças para inspeção.

(Perform the request to the MTC for the opening of a sub W.O. for parts cleaning, using form IAS-RG-0103 (Request for Additional Services), in accordance with the references indicated at the end of this step, aiming to ensure proper cleaning of the parts for inspection.)



Número das sub O.S. aberta referente à limpeza das peças do módulo: ____________________
(Sub W.O. number opened corresponding to the cleaning of the module parts:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-00-07, Seção “Maintenance Practices-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (1) (b) (Task 72-00-07-900-801, Subtask 72-00-07-040-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-00-07, Section “Maintenance Practices-801”, Paragraph 1., Step G. (1) (b) (Task 72-00-07-900-801, Subtask 72-00-07-040-001).)


	08
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Solicitar ao CTM abertura de sub O.S.’s para inspeções e reparos (se aplicáveis) das peças após a limpeza das mesmas, utilizando o formulário IAS-RG-0103 (Solicitação de Serviços Complementares), conforme referência técnica estabelecida para o projeto (RR LFE ou USAF), seguindo a ATA ou WP aplicável a cada peça.

(Perform the request to the MTC for the opening of sub W.O.s for inspections and repairs (if applicable) of the parts after their cleaning, using form IAS-RG-0103 (Request for Additional Services), in accordance with the technical reference established for the project (RR LFE or USAF), following the ATA or WP applicable to each part.)


	09
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar as inspeções e reparos (se aplicáveis) das peças do Compressor, conforme sub O.S. correspondente a cada peça.

Efetuar os registros necessários nos formulários F.S.0810 (Ficha de Serviço _ Inspeção Rolamentos Compressor) e F.S.0811 (Ficha de Serviço _ Inspeção Compressor).

(Perform the inspections and repairs (if applicable) of the Compressor parts, in accordance with the sub W.O. corresponding to each part.)

(Fill out the necessary entries in forms F.S.0810 (Service Sheet _ Compressor Bearings Inspection) and F.S.0811 (Service Sheet _ Compressor Inspection).)



O formulário F.S.0810 (Ficha de Serviço _ Inspeção Rolamentos Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0810 (Service Sheet _ Compressor Bearings Inspection) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



O formulário F.S.0811 (Ficha de Serviço _ Inspeção Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0811 (Service Sheet _ Compressor Inspection) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)


	10
	T56A	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem dos Compressor Wheels, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0905 (Ficha de Serviço _ Montagem Compressor).

(Perform the assembly of the Compressor Wheels, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0905 (Service Sheet _ Compressor Assembly).)



O formulário F.S.0905 (Ficha de Serviço _ Montagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0905 (Service Sheet _ Compressor Assembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-35-19, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapas G. (a) a (i) (Task 72-35-19-400-801, Subtask 72-35-19-440-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-35-19, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Steps G. (a) to (i) (Task 72-35-19-400-801, Subtask 72-35-19-440-001).)


	11
	T56A	BALANCEAMENTO / BALANCING	
Realizar o balanceamento estático dos Compressor Wheels, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0858 (Ficha de Serviço _ Balanceamento e Distribuição Discos Compressor).

(Perform the static balancing of the Compressor Wheels, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0858 (Service Sheet _ Compressor Wheels Balancing and Distribution).)



O formulário F.S.0858 (Ficha de Serviço _ Balanceamento e Distribuição Discos Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0858 (Service Sheet _ Compressor Wheels Balancing and Distribution) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-35-19, Seção “Balancing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-35-19-800-801, Subtask 72-35-19-820-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-35-19, Section “Balancing-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-35-19-800-801, Subtask 72-35-19-820-001).)


	12
	T56A	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem do Compressor Rotor, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0906 (Ficha de Serviço _ Montagem Rotor Compressor).

(Perform the assembly of the Compressor Rotor, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0906 (Service Sheet _ Compressor Rotor Assembly).)



O formulário F.S.0906 (Ficha de Serviço _ Montagem Rotor Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0906 (Service Sheet _ Compressor Rotor Assembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-35-00, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapas G. (Task 72-35-00-400-801, Subtask 72-35-00-430-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-35-00, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Steps G. (Task 72-35-00-400-801, Subtask 72-35-00-430-001).)


	13
	T56A	BALANCEAMENTO / BALANCING	
Realizar o balanceamento dinâmico do Compressor Rotor, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0907 (Ficha de Serviço _ Balanceamento Rotor Compressor).

(Perform the dynamic balancing of the Compressor Rotor, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0907 (Service Sheet _ Compressor Rotor Balancing).)



O formulário F.S.0907 (Ficha de Serviço _ Balanceamento Rotor Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0907 (Service Sheet _ Compressor Rotor Balancing) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-35-00, Seção “Balancing-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-35-00-800-801, Subtask 72-35-00-820-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-35-00, Section “Balancing-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-35-00-800-801, Subtask 72-35-00-820-001).)


	14
	T56A	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem (e usinagem) das Compressor Vanes, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários nos formulários F.S.0905 (Ficha de Serviço _ Montagem Compressor) e F.S.0674 (Ficha de Serviço _ Usinagem Vanes Compressor).

(Perform the assembly (and machining) of the Compressor Vanes, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in forms F.S.0905 (Service Sheet _ Compressor Assembly) and F.S.0674 (Service Sheet _ Compressor Vanes Machining).)



O formulário F.S.0905 (Ficha de Serviço _ Montagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0905 (Service Sheet _ Compressor Assembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



O formulário F.S.0674 (Ficha de Serviço _ Usinagem Vanes Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0674 (Service Sheet _ Compressor Vanes Machining) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme OHM 15RC3, ATA 72-37-05, Seção “Installation-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-37-05-400-801, Subtask 72-37-05-440-001).

(In accordance with OHM 15RC3, ATA 72-37-05, Section “Installation-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-37-05-400-801, Subtask 72-37-05-440-001).)


	15
	T56A	MONTAG EM/ ASSEMBLY	
Realizar a montagem da Compressor Unit, conforme referência mencionada ao fim desta etapa.

Efetuar os registros necessários no formulário F.S.0905 (Ficha de Serviço _ Montagem Compressor).

(Perform the assembly of the Compressor Unit, in accordance with the reference indicated at the end of this step.)

(Fill out the necessary entries in form F.S.0905 (Service Sheet _ Compressor Assembly).)



O formulário F.S.0905 (Ficha de Serviço _ Montagem Compressor) foi preenchido?

(Has form F.S.0905 (Service Sheet _ Compressor Assembly) been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não. Motivo: ____________________
       (No. Reason:)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme MM 15RC2, ATA 72-30-00, Seção “Assembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-30-00-400-801).

(In accordance with MM 15RC2, ATA 72-30-00, Section “Assembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-30-00-400-801).)


	16
	T56A	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	
Realizar a inspeção final do módulo e dos serviços realizados.

(Perform the final inspection of the module and of the services performed.)



Utilizar o checklist a seguir, conforme legenda indicada abaixo, para auxiliar na verificação da presença de todos os documentos necessários ao longo do processo:

Legenda:
- OK – Documento presente e devidamente preenchido;
- ÑOK – Documento ausente;
- N/A – Não aplicável.

Nota: para todos os documentos marcados como ÑOK ou N/A, é mandatória a justificativa que explique e valide sua ausência ou à razão de sua não aplicabilidade, utilizando um único formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.

(Use the checklist below, according to the legend indicated, to assist in verifying the presence of all required documents throughout the process:)

(Legend:
- OK – Document present and properly filled out;
- ÑOK – Document missing;
- N/A – Not applicable.)

(Note: For all documents marked as ÑOK or N/A, a justification explaining and validating their absence or the reason for their non-applicability is mandatory. This must be recorded using a single form IAS-RG-0007 – Work Report.)



F.S.0925 (Ficha de Serviço _ Desmontagem Compressor):
(F.S.0925 (Service Sheet _ Compressor Disassembly):)

(   ) OK          (   ) ÑOK



Sub O.S. referente à limpeza das peças do módulo:
(Sub W.O. corresponding to the cleaning of the module parts:)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A



Sub O.S.’s referentes às inspeções e reparos das peças do módulo:
(Sub W.O.s corresponding to the inspections and repairs of the module parts:)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A



F.S.0810 (Ficha de Serviço _ Inspeção Rolamentos Compressor):
(F.S.0810 (Service Sheet _ Compressor Bearings Inspection):)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A



F.S.0811 (Ficha de Serviço _ Inspeção Compressor):
(F.S.0811 (Service Sheet _ Compressor Inspection):)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A



F.S.0905 (Ficha de Serviço _ Montagem Compressor):
(F.S.0905 (Service Sheet _ Compressor Assembly):)

(   ) OK          (   ) ÑOK



F.S.0858 (Ficha de Serviço _ Balanceamento e Distribuição Discos Compressor):
(F.S.0858 (Service Sheet _ Compressor Wheels Balancing and Distribution):)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A



F.S.0906 (Ficha de Serviço _ Montagem Rotor Compressor):
(F.S.0906 (Service Sheet _ Compressor Rotor Assembly):)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A



F.S.0907 (Ficha de Serviço _ Balanceamento Rotor Compressor):
(F.S.0907 (Service Sheet _ Compressor Rotor Balancing):)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A



F.S.0674 (Ficha de Serviço _ Usinagem Vanes Compressor):
(F.S.0674 (Service Sheet _ Compressor Vanes Machining):)

(   ) OK          (   ) ÑOK          (   ) N/A


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
OBSERVAÇÕES (REMARKS):

Escopo de serviço principal previsto: Reparo no módulo devido a reporte de impacto de ave (bird strike).

(Planned main service scope: Module repair due to a reported bird strike.)

	PEDRO COSTA
	27/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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