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	SN:
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	AD00105146
	TURBINE MODULE UNIT
	REPARO / REPAIR	01

	TSN: CTM
	CSN: CTM
	TSO: CTM
	CSO: CTM

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem parcial da Combustion Chamber, conforme a referência mencionada ao final desta etapa, limitada ao necessário para permitir a inspeção prévia de análise extensão de danos em decorrência do escopo de bird strike reportado.

(Perform the partial disassembly of the Combustion Chamber, in accordance with the reference indicated at the end of this step, limited to what is necessary to allow the preliminary inspection of the extent of damage resulting from the reported bird strike scope.)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme MM 15RC2, ATA 72-41-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-41-00-000-801, Subtask 72-41-00-030-001).

(In accordance with MM 15RC2, ATA 72-41-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-41-00-000-801, Subtask 72-41-00-030-001).)


	02
	T56A	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem parcial da Turbine Unit, conforme a referência mencionada ao final desta etapa, limitada ao necessário para permitir a inspeção prévia de análise extensão de danos em decorrência do escopo de bird strike reportado.

(Perform the partial disassembly of the Turbine Unit, in accordance with the reference indicated at the end of this step, limited to what is necessary to allow the preliminary inspection of the extent of damage resulting from the reported bird strike scope.)



REFERÊNCIA PARA A ETAPA:
(REFERENCE FOR THE STEP:)

Conforme MM 15RC2, ATA 72-50-00, Seção “Disassembly-801”, Parágrafo 1., Etapa G. (Task 72-50-00-000-801).

(In accordance with MM 15RC2, ATA 72-50-00, Section “Disassembly-801”, Paragraph 1., Step G. (Task 72-50-00-000-801).)


	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
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	-
	PEDRO COSTA
	27/01/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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