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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23007980
	ENA054
	050541
	02542

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-280068
	MAGNETIC N2 SPEED PICKUP
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO 
	Realizar inspeção do componente em acordo a seção ‘INSPECTION/CHECK, SUBTASK 73-21-05-210-001. Ademais, efetue registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, se necessário.

Inspect the component in accordance with section ‘INSPECTION/CHECK, SUBTASK 73-21-05-210-001. In addition, take photographs and make notes in IAS-RG-0007, if necessary.

	02
	ACESSÓRIOS
	TESTE
	Siga os procedimentos descritos, conforme a seção ‘INSPECTION/CHECK, SUBTASK 73-21-05-210-001 para realizar o teste do componente preenchendo abaixo na Ordem De Serviço (O.S.) todos os campos que se fizerem necessários.

Follow the procedures described in the section ‘INSPECTION/CHECK, SUBTASK 73-21-05-210-001’ to test the component, filling in all the necessary fields in the Work Order (W.O.) below.

Meça a resistência elétrica da bobina entre os pinos A e B.
Measure the electrical resistance of the coil between pins A and B.

Resistência encontrada: _________(Ω)
Resistance found: (Ω)

Verifique o isolamento elétrico da bobina em relação à carcaça, aplicando uma tensão de 100 Vcc.
Check the electrical insulation of the coil in relation to the housing by applying a voltage of 100 Vdc.

Resistência de isolamento medida ________(MΩ):
Measured insulation resistance MΩ):

O componente foi aprovado nos testes?
Did the component pass the tests?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso algum dos valores estejam discrepantes do permitido pelo manual, utilize o carimbo “RG-007” no campo referente da Ordem De Serviço (OS) e registre através do formulário IAS-RG-0007 RELATÓRIO DE TRABALHO, identificado a ocorrência.

If any of the values differ from those permitted by the manual, use the stamp “RG-007” in the relevant field of the Work Order (WO) and record the occurrence using form IAS-RG-0007 WORK REPORT.

	03
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Bruno Alves
	10/02/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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