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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	M250-10636
	X688371
	045392
	2127

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-847371
	NOZZLE ASSY, TURBINE, 2ND STAG
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:              - 
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	     
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar usinagem dos diâmetros de localização do disco de 1º estágio para a dimensão de 6.266” +  0.0005” / -0.000”

Machine the locating diameter of the 1st stage disk to the dimension of 6.266" + 0.0005" / -0.000” 

Dia: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

	     
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar usinagem do do diâmetro de localização do disco de 2º estágio para a dimensão de 6.690” +  0.0005” / -0. (IAS-IP-0010).

Machine the locating diameter of the 2nd stage disk to the dimension of 6.690" + 0.0005" / -0. (IAS-IP-0010).

Dia: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

	     
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	Realizar usinagem do do diâmetro 29-34 para a dimensão de 1.833” +  0.0005” / -0. 

Machin the diameter 29-34 to the dimension of 1.833” + 0.0005” / -0.

29-34: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.     

	     
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.35 Rev.03.

	     
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção dimensional dos diâmetros usinados e registrar os valores encontrados (IAS-IP-0011).

Dimensional inspection of machined diameters and recording the values found (IAS-IP-0011).

Dia 1º estágio: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

Dia 2º estágio: __________ 

NCC:_______.

Valid until:________.

29-34: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Natalino Junior
	13/02/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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