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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0365
	NO.7 BEARING ROLLER
	INSPEÇÃO E LIMPEZA	1

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes das publicações aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem as revisões vigentes das publicações disponíveis, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Maintenance Manual _ 3044822 _ PW127G Engines _ Rev. 55, 17 Nov. 2025 e PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 50, 13 Out. 2025.


(Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable publications. To do so, check if the revisions mentioned below correspond to the current revisions of the available publications, as indicated in the location specified on the Intranet:)

(According to Maintenance Manual _ 3044822 _ PW127G Engines _ Rev. 55, 17 Nov. 2025. and PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 50, 13 Oct. 2025.)


Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: If there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	
Realizar a limpeza das peças, conforme CIR Manual, l 3043515, ATA 72-09-30, Seção “Cleaning-01”, Parágrafo C. (Task 72-09-30-100-801, Subtask 72-09-30-110-045).
(Perform cleaning of the parts in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-09-30, Section “Cleaning-01”, Paragraph C (Task 72-09-30-100-801, Subtask 72-09-30-110-045))

Realizar a limpeza da peça conforme SPOP 216 (referência IAS-IP-0006, Item 3.12).
(Perform the cleaning of the part in accordance with SPOP 216 (reference IAS-IP-0006, Item 3.12).)



	03
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção visual do No.7 Bearing Roller conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-03-00, Seção “Inspection/Check-01”, Parágrafo 25., Etapa A. Avaliar os limites de aceitação conforme referências mencionadas.
(Perform the visual inspection of the No.7 Bearing Roller in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-03-00, Section “Inspection/Check-01”, Paragraph 25, Step A. Evaluate the acceptance limits in accordance with the referenced criteria.)

A peça foi aprovada na inspeção?
(Was the part approved in the inspection?)

(   ) Sim, aprovada.
       (Yes, approved.)

(   ) Não, rejeitada.
       (No, rejected.)


	04
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção final da peça.

(Perform the final inspection of the part.)


	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	-
	GUILHERME BRAGA
	24/02/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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