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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23051643
	CAC-92294
	048293
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	C30P
	COMPRESSOR
	INSPEÇÃO E TESTE / INSPECTION AND TEST	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Desmontagem e Inspeção Devido Limalha 

	01
	M250	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	Realizar desmodulação do módulo de turbina e combustão.
 
Perform demodulation of the turbine moduleand combustion.

	02
	M250	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	Realizar desmodulação do módulo de compressor. 

Perform demodulation of the compressor module.

	01
	M250	INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION	Realizar desmontagem do compressor para acesso ao IMPELLER em acordo a seção DISASSEMBLY, TASK 7 TASK 72-30-00-000-801.

Disassemble the compressor to access the IMPELLER in accordance with section DISASSEMBLY, TASK 7 TASK 72-30-00-000-801.

	08
	M250	MODULAÇÃO / MODULATION	Realizar modulação do módulo de compressor utilizando como referência o HMM - CSP22005.

Perform assembly of compressor module per HMM – CSP22005.

	09
	M250	MODULAÇÃO / MODULATION	Realizar modulação do módulo de turbine utilizando como referência o HMM - CSP22005.

Perform assembly of turbine module per HMM – CSP22005.

	10
	BANCO DE PROVAS
	TESTE /TEST	Realizar teste em banco de provas utilizando como referência o HMM - CSP22005 sendo necessário a verificação de vibração, vazamentos em geral e ruídos anormais.

Do test of the engine per HMM – CSP22005 as a reference, and check vibration, leaks, and any noise that is not accepted by HMM – CSP22005.

	11
	BANCO DE PROVAS
	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação do motor conforme instruções do HMM – CSP22005.

Preserve as necessary per HMM – CSP22005.

	12
	M250	ACABAMENTO / FINISHING	Realizar acabamento:

- Frenar todos os locais necessários conforme HMM;
- Verificar todos os acessórios; 
- Verificar se todos os processos solicitados 
foram cumpridos; 
- Verificar se todo o material recebido está sendo 
enviado de volta; 
- Verificar e assinar todas as etapas do 
formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5. 
- Verificar a necessidade de despacho dos 
materiais sucata.

Perform finish:

- Lockwire all places requested by the HMM.
- Check all accessories
- Check if all procedures requested was done accordingly.
- Check if all items received will be send back.
- Check form FS.0805 pages 4 and 5 and fill accordingly.
- Check if the scraps will be sent back to the customer.

	13
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Ede Caldeira
	06/03/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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