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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23069728
	NC
	PRINCIPAL
	02118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAT-24211
	SUMP AND NUT ASSEMBLY
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006, 3.34.

Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006, 3.34.

	02
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Realizar lapidação da face de assentamento para remover os riscos respeitando a dimensão de 0.540 in. (13.72 mm) in.
Dimensão atual: 0.5615 in.

Lap without violating 0.540 in. (13.72 mm) overall dimension.
Current dimension: 0.5615 in.

	03
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar Inspeção final do artigo e registrar medida após lapidação da face.

Perform final inspection of the part and measure dimension after lapping.

Measure: __________________.

NCC: ___________________.

Valid Until: _________________.

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     
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	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     
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	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	FAVOR VERIFICAR A HOMOLOGAÇÃO, SERA APLICADO EM MOTOR PROVINIENTE DO PERU.
	[bookmark: Texto3]RIARDO CICALA
	[bookmark: Texto4]11/03/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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