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(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	RR300	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	Realizar a desmodulaçâo dos modulos de turbina e compressor seguindo o HMM CSP22005.


Perform the demodulation of the turbine and compressor  modules following the HMM CSP22005.


	2
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar as desmontagem do modulo de gearbox seguindo o HMM CPS22005.

NOTA: DURANTE A DESMONTAGEM DO MÓDULOS CASO SEJA ENCONTRADA ALGUMA ANORMALIDADE REGISTRAR NO RG-007 E FOTOGRAFAR.

Disassemble the gearbox module following the HMM CPS22005.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS FOUND DURING MODULE DISASSEMBLY, RECORD NO RG-007 AND PHOTOGRAPH IT. 

	
3
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de gearbox confirmar se o formulário FS.0874 está acompanhando o artigo. 

Send the gearbox module for cleaning and check that form FS.0874 is included with the article.

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza dos itens conforme os procedimentos marcados na FS.0874
 
Clean the items according to the procedures outlined on FS.0874.

	5
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0796.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the gearbox module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0796.

NOTE: REQUEST SUB W.O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	6
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0660 e FS.0787.

Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0660 and FS.0787.

	7
	RR300	MODULAÇÃO / MODULATION	Realizar a modulaçâo dos modulos de turbina e compressor seguindo o HMM CSP22005.


Perform the modulation of the turbine and compressor modules following the HMM CSP22005.

	8
	RR300	TESTE FINAL/ FINAL TEST	Realizar teste funcional  do motor utilizando como referência o HMM - CSP22005 .


Perform an engine functional test using the HMM - CSP22005 as a reference.


	9
	RR300	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação do motor conforme instruções do HMM – CSP22005.

Preserve as necessary per HMM – CSP22005.


	10
	RR300	ACABAMENTO / FINISHING	Realizar acabamento do motor:

- Frenar todos os locais necessários conforme HMM;
- Verificar todos os acessórios; 
- Verificar se todos os processos solicitados 
foram cumpridos; 
- Verificar se todo o material recebido está sendo 
enviado de volta; 
- Verificar e assinar todas as etapas do 
formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5. 
- Verificar a necessidade de despacho dos 
materiais sucata.

Perform finish of engine work:

- Lockwire all places requested by the HMM.
- Check all accessories
- Check if all procedures requested was done accordingly.
- Check if all items received will be send back.
- Check form FS.0805 pages 4 and 5 and fill accordingly.
- Check if the scraps will be sent back to the customer.

	11
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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