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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	6893614
	NA
	051178
	2542

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-280068
	   NUT, SPANNER  
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	DESAMASSAR OS DANOS CAUSADOS PELA FRENAGEM,, CONFORME NECESSÁRIO, O ACABAMENTO FINAL DAS ÁREAS AFETADAS PELA REMOÇÃO DEVE SER IGUAL OU MELHOR DO QUE A SUPERFÍCIE ORIGINAL DA PEÇA   






REMOVE DENTS CAUSED BY BRAKING AS NECESSARY, THE FINAL FINISH OF THE AREAS AFFECTED BY THE REMOVAL MUST BE EQUAL TO OR BETTER THAN THE ORIGINAL SURFACE OF THE PART
.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR PEÇA UTILIZANDO IAS-IP-0006 – 3,30   


CLEAN PART USING IAS-IP-0006 – 3.30


	03
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	REALIZAR INSPEÇÃO POR LÍQUIDO PENETRANTE CONFORME PRPL 1-8,  DO TIPO 1, MÉTODO A COM NÍVEL DE SENSIBILIDADE 2 .

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO

(       ) NÃO – CASO APROVADO EFETUAR A LIMPEZA PÓS NDT








PERFORM LIQUID PENETRANT INSPECTION ACCORDING TO PRPL 1-8, TYPE 1, METHOD A WITH SENSITIVITY LEVEL 2.

WERE ANY INDICATIONS FOUND?

( ) YES - SEE RG-0007 IN THE ATTACHMENT

( ) NO - IF APPROVED, CARRY OUT POST-NDT CLEANING


	04
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO PÓS NDT CONFORME MANUAL.

REFIRA-SE AOS RESULTADOS REGISTRADOS NO RG-0007 (CASO TENHA) E PREENCHER O MESMO COM DEVIDAS OBSERVAÇÕES.

AVALIAR OS LIMITES DE ACEITAÇÃO CONFORME OMM.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO


PERFORM POST-NDT INSPECTION ACCORDING TO THE MANUAL.

REFER TO THE RESULTS RECORDED IN RG-0007 (IF AVAILABLE) AND FILL IT OUT WITH THE APPROPRIATE NOTES.

ASSESS THE ACCEPTANCE LIMITS ACCORDING TO OMM.

( ) APPROVED

( ) REJECTED






	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA PÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 – 3,34


CARRY OUT POST-NDT CLEANING ACCORDING TO IAS-IP-0006 – 3.34


	06
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL COM UMA LENTE DE 10X



FINAL INSPECTION WITH A 10X LENS
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	18/03/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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