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	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000010
	RRC-11203
	ABRIR SUB OS NA OS PRINCIPAL (034443) SEGUINDO O ESCOPO ABAIXO 
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200202
	Compressor Assembly
	LIMALHA

	01 EA

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	SERVICE REQUIRED: LIMALHA

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de compressor apenas o suficiente para acessar os rolamentos 1 e 2.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the compressor module enough to get access to bearings 1 and 2.

NOTE: IF ANY ANORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD.


	2
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo do compressor confirmar se o formulário FS.0873 está acompanhando o artigo. 

Send the compressor module for cleaning and check if form FS.0873 is included with the article.

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza do módulo de compressor utilizando como referência o HMM – CSP22005 e o formulário FS.0873.

Perform cleaning of the compressor module per HMM – CSP22005 and the form FS.0873 as a reference.

	4
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação dos rolamentos, eixos e partes passiveis de corrosão conforme HMM CSP22005.

Preserve bearings, shafts and any part necessary against corrosion per HMM CSP 22005.

	5
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de compressor utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0795, FS.0798 e FS.0856.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0795, FS.0798 and FS.0856.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	6
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0800 e FS.0787.

Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and record the information on forms FS.0800 and FS.0787.

	7
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.
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	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
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(Date):

	ABRIR SUB OS NA OS PRINCIPAL (034443) SEGUINDO O ESCOPO 
	MATHEUS CORREA 
	13/04/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




