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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000020
	RRG-11526
	REALIZAR A ABERTURA DE SUB OS NA OS PRINCIPAL (050849) SEGUINDO O ESCOPO ABAIXO .
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-200521
	GEARBOX ASSY
	REPARO / REPAIR	01

	TSN: -
	CSN: - 
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
Treat corrosion on gearbox cover

	01
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem da gearbox para realizar tratamento de corrosão do cover e renovar pintura do housing e cover.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the gearbox module to treat corrosion on the cover and restore coating of housing and cover.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de gearbox confirmar se o formulário FS.0874 está acompanhando o artigo. 

Send the gearbox module for cleaning and check that form FS.0874 is included with the article.

	03
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0796.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the gearbox module per HMM - CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0796.

NOTE: REQUEST SUB W.O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	04
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem da gearbox utilizando como referência o HMM - CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0660 e FS.0787.

Assembly the compressor module per HMM - CSP22005 as reference and recording the information on forms FS.0660 and FS.0787.

	05
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final conforme HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

Final inspection per HEAVY MAINTENANCE MANUAL CSP22005.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation): REALIZAR A ABERTURA DE SUB OS NA OS PRINCIPAL (050849) SEGUINDO O ESCOPO
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	
	MATHEUS CORREA FERNANDES
	14/04/26


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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