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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000343
	N/C
	052980
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RRE-200202
	AIR TUBE
	REPARO / REPAIR	01

	     
	     
	TSO:              NC 
	CSO: NC

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Desamassar áreas demarcadas deixando a aparência o mais original possível.

Unmass demarked areas, leaving the appearance as original as possible.

	02
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35.

Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35.

	03
	CHEMICAL CLEANING	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	Realizar inspeção com spot fluorescent inspection (spot fpi) conforme SPM (CSP22006 R7), método C com nível de sensibilidade 3. (ref. Task 70-21-01-200-803).

FORAM ENCONTRADAS INDICAÇÕES?

(       )  SIM- VER IAS RG-0007 EM ANEXO

(       ) NÃO

Do the Spot FPI, Method C, Sensitivity Level 3 (REF. TASK 70-21-01-200-803) of the air Tube.

	     
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós-ndt conforme manual.

Refira-se aos resultados registrados no rg-0007 (caso tenha) e preencher o mesmo com devidas observações.

Avaliar os limites de aceitação conforme OMM.

(       ) APROVADO

(       ) REJEITADO

Records the results in the form rg-0007 (if cracks are found) describing all damaged details.

	     
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34.

Cleaning after NDT inspection per IAS-IP-0006 item 3.34.

	     
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do componente utilizando como referência o HMM – CSP22005 R 9.

Do the Inspection of the component in accordance HMM - CSP22005 R 9.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	ANTONIO CLAUDIO
	14/04/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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