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	REGISTRO
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	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                  6897635
	97123
	052061
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	TU. 750638
	     REAR OIL SEAL
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O DIÂMETRO INTERNO: G, ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO.  VEJA A FIGURA ANEXA.

MACHINE THE INNER DIAMETER: G, UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETROS: G
(METCO 405 e METCO 308NS-3)
VEJA A FIGUR ANEXA.
INSULATING AND METALLIZING DIAMETERS: G (METCO 405 and METCO 308NS-3) SEE THE ATTACHED FIGURE.


	3
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O  DIÂMETRO METALIZADO, DEIXAR,
REMOVER OS CANTOS VIVOS E OS EXCESSOS POSSÍVEIS.
DEIXAR= 3.005¨-0.0008¨

MACHINING METALLIZED DIAMETER, LEAVING, REMOVE SHARP CORNERS AND POSSIBLE EXCESSES. LET= 3.005 ̈-0.0008


	4
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO E SUAVISAR PERIFERIAS.

REMOVE EXCESS METALLIZATION AND SMOOTH PERIPHERIES.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE	EXECUATR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM   (  )NÃO

EXECUATR MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO      (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 04/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	04/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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