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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3045349-01
	TM-AX0093
	052955
	01509

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0093
	TURBOMACHINERY
	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	1

	TSN: CTM PRENCHER
	CSN: CTM PRENCHER
	TSO: CTM PRENCHER
	CSO: CTM PRENCHER

	

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes dos manuais aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem às revisões vigentes dos manuais disponíveis, conforme localizações indicadas na Intranet:
(Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable manuals. To do so, check if the revisions listed below match the current revisions of the manuals available, as per the locations indicated on the Intranet:)

Conforme Maintenance Manual for PW127G _ 3044822 _ Rev. 55.0, 17 Nov. 2025.
(According to Maintenance Manual for PW127G _ 3044822 _ Rev. 55.0, 17 Nov. 2025.)

Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.
(Note: In case of any divergence, do not proceed with the next steps and immediately notify Engineering via e-mail, so that the scope can be updated.)


	02
	PW100	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	
Realizar a desmontagem do motor a nível HSI em subconjuntos para obter acesso ao conjunto do disco HP, conforme MM 3034822, ATA 72-03-00, Seção “Removal”, Parágrafo 5. Realizar os registros de desmontagem necessários nas fichas aplicáveis.
(Perform disassembly of the engine to the HSI (Hot Section Inspection) level into subassemblies to gain access to the HP disk assembly, in accordance with Maintenance Manual 3034822, ATA 72-03-00, Section “Removal”, Paragraph 5. Perform the required disassembly records in the applicable forms.)

Foi localizado alguma discrepância na seção quente do motor? 
(Was any discrepancy identified in the engine hot section?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)

Se sim, é indispensável a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.
Posteriormente, deve-se comunicar via e-mail os setores Engenharia e Comercial, para que sejam realizadas a devida comunicação com o cliente, fabricante e a atualização/criação do escopo de correção, devendo aguardar retorno formal antes de seguir com as próximas etapas de produção.
(If so, it is mandatory to provide a detailed description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report.
Subsequently, the Engineering and Commercial departments must be notified by email so that proper communication with the customer and manufacturer can be carried out, and the correction scope can be updated/created. A formal response must be awaited before proceeding with the next production steps.)



	03
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar inspeção final do serviço realizado. 
(Perform final inspection of the service performed.)


	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
Escopo de serviço: Desmontagem a nível HSI (Hot Section Inspection);
(Scope of service: Disassembly at HSI (Hot Section Inspection) level.

O.S. solicitada para realização de desmontagem a nível HSI para pesquisa de pane do ruído reportado, segundo instrução técnica do fabricante. 
(Work Order requested to perform HSI-level disassembly for troubleshooting of the reported noise, in accordance with the manufacturer’s technical instruction.)


	GUILHERME BRAGA
	06/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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