

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	            23061148
	                        XX14777
	052065
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAG-650070
	              REAR HOUSING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS ROSCAS, PRISIONEIROS, DIÂMETROS E ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE THE THREADS, STUDS, DIAMETERS AND CONTACT AREAS.

	2
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM:
PRIMER PA-0060
CINZA PA-0065

PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA-0060 GREY PA-0065

	3
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	ANEXAR AS 2- BUCHAS QUE SAIRAM PRESAS NOS EYE BOLTS, PORÉM CONFERIR ANTES SE OS DIÂMETROS SÃO IGUAIS E SE APÓS MONTADAS NÃO PRECISAM SEREM USINADAS PARA OS BOLTS ENTRAREM LIVREMENTE.

ATTACH THE 2- BUSHINGS THAT CAME OUT STUCK IN THE EYE BOLTS, BUT CHECK BEFORE IF THE DIAMETERS ARE EQUAL AND IF AFTER ASSEMBLED THEY DO NOT NEED TO BE MACHINED FOR THE BOLTS TO ENTER FREELY.

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	MONTAR AS 2- BUCHAS DOS EYE BOLTS E PINA-LAS.
MONTAR AS 2- BUCHAS DOS EYE BOLTS E PINA-LAS.

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
FINAL INSPECTION.


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 06/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	06/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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