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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000233
	371910
	                  050494
	2118

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	CAT-36346
	NOZZLE 2° STG
	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	01
	Realizar usinagem dos diâmetros de localização do disco de 1º estágio para a dimensão de 6.2125”” +  0.0005” / -0.000”

Machine the locating diameter of the 1st stage disk to the dimension of 6.2125”+ 0.0005" / -0.000” 

Dia: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.
	
	USINAGEM

	02
	Realizar usinagem do do diâmetro de localização do disco de 2º estágio para a dimensão de 6.4287”+  0.0005” / -0.

Machine the locating diameter of the 2nd stage disk to the dimension of 6.4287”+ 0.0005" / -0. 

Dia: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.
	
	USINAGEM

	
	Realizar usinagem do do diâmetro 29-34 para a dimensão de 1.823”+  0.0005” / -0. 

Machin the diameter 29-34 to the dimension of1.823”+ 0.0005” / -0.

29-34: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.
	
	USINAGEM

	03
	Inspeção dimensional dos diâmetros usinados e registrar os valores encontrados .

Dimensional inspection of machined diameters and recording the values found.

Dia 1º estágio: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.

Dia 2º estágio: __________ 

NCC:_______.

Valid until:________.

29-34: __________.

NCC:_______.

Valid until:________.
	
	Inspeção

	04
	Inspeção Final.

Final inspection.
	
	Inspeção

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	NATALINO JUNIOR
	12/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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