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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	             6805335
	                N/C
	052062
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550367
	     8- BLEED VALVE HOUSING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	8

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	ISOLAR E APLICAR GLASS BEAD, SOMENTE NA ÁREA QUE TIVER PINTURA, COM BAIXA PRESSÃO.
, IP-0006,3.5

ISOLATE AND APPLY GLASS BEAD, ONLY IN THE AREA THAT HAS PAINT, WITH LOW PRESSURE. , IP-0006,3.5

	2
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR A ROSCA, FUROS, IDENTIFICAÇÃO E AS ÁREAS DE CONTETO.

ISOLATE THE THREAD, HOLES, ID AND CONPLATE AREAS.

	3
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR SERMETEL-518 NA EXTREMIDADE, IP-0006, 3.17

APPLY SERMETEL-518 TO THE END, IP-0006, 3.17

	4
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE SERMETEL.
REMOVE INSULATION AND EXCESS FROM SERMETEL.

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 14/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	14/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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