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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000030
	RRT-12206
	053673
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RR300 / RRE-201201
	Turbine Assembly
	INSPEÇÃO / INSPECTION	01

	TSN:-
	CSN:-
	TSO:-
	CSO:-

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	

	01
	RR300	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina para acesso aos rolamentos.

NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Carry out disassembly of the turbine module for bearing acces.

NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A
PHOTOGRAPHIC RECORD.

	02
	CONTROLLER	ENCAMINHAR / FORWARD	Encaminhar para limpeza o módulo de turbina, confirmar se o formulário FS.0875 está acompanhando o artigo. 

Send the turbine module for cleaning and check that form FS.0875 is included with the article.

	03
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção dos rolamentos do módulo de turbina utilizando como referência o HMM – CSP22005 efetuando os registros nos formulários FS.0794.

Perform inspection of the bearings of turbine module per HMM – CSP22005 as a reference, making the records on forms FS.0794.


	04
	RR300	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o HMM – CSP22005 e registrando as informações nos formulários FS.0778.

Assembly the turbine module per HMM – CSP22005 as a reference and recording the information on form FS.0778.

	05
	RR300	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Realizar aprovação final dos serviços realizados.

Perform final inspection of the services performed.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation): SERVIÇO PRINCIPAL: INVESTIGAÇÃO
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature): 
	DATA 
(Date): 

	EFETUAR ABERTURA DE SUB OS PARA DESMONTAGEM DO MODULO DE TURBINA.
	Mateus Machado
	15/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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