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Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	          DIVERSOS
	                N/C
	052062
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550367
	      5- FUEL HOSES
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	5

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	APLICAR UMA CAMADA DE SILICONE VERMELHO NA ÁREA ASSINALADA DANIFICADA NO SLEEVE.
             NOTA: DEIXAR SECAR PROTEGIDO COM FITA DUREX TRANSPARENTE APÓS TER DADO BOM ACABAMENTO COM A MESMA.

APPLY A LAYER OF RED SILICONE TO THE MARKED DAMAGED AREA ON THE SLEEVE. NOTE: LET IT DRY PROTECTED WITH TRANSPARENT TAPE AFTER HAVING GIVEN IT A GOOD FINISH.

	2
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 18/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	18/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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