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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3079013-01
	DE1BCK1273
	053642
	01664

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	PCE-AX0051
	ADAPTER ASSY, FUEL MANIFOLD, PRIMARY AND SECONDARY FLOW
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO 
	Realizar inspeção de recebimento do item, analisando danos óbvios e discrepâncias externas. Efetuar registros fotográficos e notações no IAS-RG-0007, conforme necessário.
Perform receipt inspection of the item, analyzing obvious damage and external discrepancies. Make photographic records and notations on IAS-RG-0007, as necessary.

	02
	CTM
	REALIZAR ANÁLISE DOCUMENTAL
	Realizar análise documental – diretivas técnicas e TBO.
Perform document analysis – technical directives and TBO.

	03
	ACESSÓRIOS
	TESTE INICIAL
	Realize o teste inicial conforme seção TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. Para realização do teste, utilize a tabela 1013 como material de preenchimento, além disso, anexe o arquivo juntamente a Ordem De Serviço (OS).
Também é necessário realizar o teste de pressão, conforme item 3, Task 73-10-05-780-801.
Perform the initial test as described in section TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. To perform the test, use table 1013 as reference material. In addition, attach the file to the Service Order (SO). It is also necessary to perform the pressure test, as per item 3, Task 73-10-05-780-801.

	04
	ACESSÓRIOS
	DESMONTAGEM
	Realize a desmontagem do componente em acordo a seção ‘DISASSEMBLY-02’, item 6, Task 73-10-05-060-801-B00.
Disassemble the component in accordance with section ‘DISASSEMBLY-02’, item 6, Task 73-10-05-060-801-B00.

	05
	ACESSÓRIOS
	LIMPEZA
	Para realizar a limpeza, deverá ser seguido a seção CLEANING, item 2, método A, Task 73-10-05-140-801. 
Referencie-se ao formulário IAS- IP-0006 INSTRUÇÃO DE PROCESSO DE LIMPEZA QUÍMICA E ABRASIVA, Item 3.19 (PROCEDIMENTO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR – SÉRIE PW100).
Caso você perceber que a peça apresenta um acúmulo de carbono maior do que o normal e não passar em todos os testes funcionais, você pode usar a Limpeza (Método B), Task 73-10-05-140-802.
To perform cleaning, follow section CLEANING, item 2, method A, Task 73-10-05-140-801. 
Refer to form IAS-IP-0006 INSTRUCTIONS FOR CHEMICAL AND ABRASIVE CLEANING PROCESS, Item 3.19 (INJECTOR NOZZLE CLEANING PROCEDURE – PW100 SERIES).
If you notice that the part has a higher than normal carbon buildup and does not pass all functional tests, you can use Cleaning (Method B), Task 73-10-05-140-802.
O componente possui acúmulo excessivo de carbono?
Does the component have excessive carbon buildup?

(   ) Sim / Yes

(   ) Não / No

Caso a resposta seja sim, realiza a limpeza (Método B), Task 73-10-05-140-802 (Consulte o setor engenharia para esclarecimento de dúvidas)
If the answer is yes, perform cleaning (Method B), Task 73-10-05-140-802 (Consult the engineering department for clarification).

	06
	LIMPEZA
	NDT
	Realizar inspeção de líquido penetrante conforme solicitado na seção ‘CHECK’-02’, item 3, Task 73-10-05-230 -801-B00.
Perform liquid penetrant inspection as requested in section ‘CHECK’-02’, item 3, Task 73-10-05-230 -801-B00.

OBS: Utilize a SPOP 62 como material para realização do procedimento.
NOTE: Use SPOP 62 as the material for performing the procedure.

Foram encontradas indicações? 
(Fill out form IAS-RG-0332. 
Were any indications found?) 

(   ) Sim / Yes.
       
(   ) Não / No
Caso trincas sejam encontradas, elas estão dentro dos limites permitidos?
If cracks are found, are they within acceptable limits?

(   ) Sim / Yes

(   ) Não / No

Se os reparos forem aplicáveis, solicite sub O.S.’s para reparo conforme aplicável/necessário utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares.
If repairs are applicable, request sub O.S.s for repair as applicable/necessary using form IAS-RG-0103 – Request for Additional Services.

	07
	LIMPEZA QUIMICA
	LIMPEZA
	Realizar a limpeza pós NDT da peça conforme instruções do SPOP 62. 
(Perform the post-NDT cleaning of the part in accordance with the instructions of SPOP 62.)

	08
	INSPEÇÃO DIMENSIONAL
	INSPEÇÃO DIMENSIONAL
	Realize a inspeção dimensional do componente em acordo a seção ‘CHECK-02’, item 2, letra C, utilize a tabela 5007 para preenchimento.
Perform the dimensional inspection of the component in accordance with section ‘CHECK-02’, item 2, letter C, using table 5007 for completion.

O item foi está dentro dos parâmetros permitidos?
Is the item within the permitted parameters?

(   ) SIM / YES
(   ) NÃO / NO

Caso a resposta seja não, analise a possibilidade de reparo conforme a tabela 5007.
If the answer is no, consider repairing it according to table 5007.

	09
	ACESSÓRIOS
	INSPEÇÃO
	Realize a inspeção do componente em acordo a seção ‘CHECK-02’, item 2, Task 73-10-05-220-801-B00. utilize a tabela 5007 como material de preenchimento, além disso, anexe o arquivo juntamente a Ordem De Serviço (OS).
Inspect the component in accordance with section ‘CHECK-02’, item 2, Task 73-10-05-220-801-B00. Use table 5007 as filling material and attach the file to the Service Order (SO).

A peça foi aprovada na inspeção?
Was the part approved in the inspection?
 
(   ) Sim, aprovada. 
Yes, approved.
 
(   ) Reparos aplicáveis. 
Repair applicable.
 
(   ) Não, rejeitada. 
No, rejected.
 
Se reparos aplicáveis, solicite sub O.S.’s para reparo conforme aplicável/necessário utilizando o formulário IAS-RG-0103 – Solicitação de Serviços Complementares.
(If applicable repairs are identified, request sub work orders for repair as applicable/necessary using form IAS-RG-0103 – Request for Complementary Services.)

	10
	ACESSÓRIOS
	REPARO
	Caso necessário, os reparos deverão ser realizados conforme os procedimentos descritos na seção ‘REPAIR’, item 2, Task 73-10-05-350-801. Assim, se necessário reparo, identifique os reparos realizados no formulário IAS-RG-007.
If necessary, repairs must be carried out in accordance with the procedures described in section ‘REPAIR’, item 2, Task 73-10-05-350-801. Therefore, if repairs are necessary, identify the repairs carried out on form IAS-RG-007.

	11
	ACESSÓRIOS
	MONTAGEM
	Realizar montagem conforme seção ASSEMBLY-01, item 4, Task 73-10-05-460-801-A00.
Perform assembly according to section ASSEMBLY-01, item 4, Task 73-10-05-460-801-A00..

	12
	ACESSÓRIOS
	TESTE FINAL
	Realize o teste final conforme seção TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. Para realização do teste, utilize a tabela 1013 como material de preenchimento, além disso, anexe o arquivo juntamente a Ordem De Serviço (OS).
Também é necessário realizar o teste de pressão, conforme item 3, Task 73-10-05-780-801.
Perform the final test as described in section TESTING AND FAULT ISOLATION, item 2, Task 73-10-05-700-801. To perform the test, use table 1013 as reference material. In addition, attach the file to the Service Order (SO). It is also necessary to perform the pressure test, as per item 3, Task 73-10-05-780-801.

OBS: Deve-se garantir que o componente esteja atendendo todos os parâmetros aplicáveis.
NOTE: It must be ensured that the component meets all applicable parameters.

	13
	ACESSÓRIOS
	CUMPRIR DIRETIVAS TÉCNICAS
	SB CUMPRIDO (SB CARRIED OUT)?
 
(    ) SIM (YES) (    ) NÃO (NO)
 
SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:
(IF YES, FILL THE DATA BELOW:)
 
SB NUMBER:___________________________________
 
OLD P/N:_____________________________________
 
NEW P/N:_____________________________________
 
SIL CUMPRIDO (SIL CARRIED OUT)?
 
(    ) SIM (YES) (    ) NÃO (NO)
 
SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:
(IF YES, FILL THE DATA BELOW:)
 
SIL NUMBER:___________________________________
 
OLD P/N:_____________________________________
 
NEW P/N:_____________________________________

	14
	ACESSÓRIOS
	APROVAÇÃO FINAL
	Aprovação final

Final approval


	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	Guilherme Braga
	19/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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