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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23035128       
	CAT-98301
	Alterar essa O.S. 049650 para o escopo abaixo.
	02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	M250-C30P
	Engine assembly
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	Service requested:
2000hs + Overhaul

	01
	M250	INSPEÇÃO PRELIMINAR/ PRELIMINARY INSPECTION	Realizar inspeção de recebimento do módulo efetuando os registros necessários no formulário FS.0805 e os registros fotográficos conforme necessário.

Perform receive inspection of the module, make the necessary records on form FS.0805 and take photos as necessary.

	02
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	Verificar disponibilidade de horas do módulo e acessório. Verificar aplicabilidade de boletins e diretrizes de aeronavegabilidade.

Check available hours of module and acessorie. Check services boletins applicable and airworthiness directive.

	03
	CONTROLLER	REUNIAO DE INICIO DE PROJETO / PROJECT START-UP MEETING	Realizar reunião de início de projeto registrando 
na ata de reuniões - IAS-RG-0008.

Hold project start-up meeting record all information in the form - IAS-RG-0008.

	04
	M250	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	Realizar desmontagem do módulo de turbina. 

Perform disassembly of the turbine module.

	05
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e o formulário FS.0955 e FS.0958 conforme necessário.

Perform cleaning of the turbine module, combustion section and final assembly parts per OHM – 14W3 and the form FS.0955 and FS.0958 as necessary.

	06
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e o formulário FS.0955 e FS.0958 conforme necessário.

Perform NDT of the turbine module, combustion section and final assembly parts per OHM – 14W3 and the form FS.0955 and FS.0958 as necessary.

	07
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza PÓS-NDT do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e o formulário FS.0955 e FS.0958 conforme necessário.

Perform cleaning POST-NDT of the turbine module assembly parts per OHM – 14W3 and the form FS.0955 and FS.0958 as necessary.


	08
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação dos eixos, rolamentos e artigos propensos a corrosão conforme OHM – 14W3.

Perform preservation of shafts, bearings, and any parts that can get corroded without oil preservation per OHM – 14W3.

	09
	M250	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 efetuando os registros nos formulários FS.0687, FS.0940 e FS.0944.

NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per OHM – 14W3 as a reference, making the records on forms FS.0687, FS.0940 and FS.0944.

NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.

	10
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N1 preencher formulário FS. 0784 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N1 turbine rotor, fill form FS. 0784 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________.

Final RH: __________.

NCC: ___________.

Valid until: ___________.

	11
	M250	BALANCEAMENTO / BALANCING	Realizar balanceamento do rotor de turbina N2 preencher formulário FS. 0785 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of N2 turbine rotor, fill form FS. 0785 and record final values of balancing.

Values:

Final LH: _________.

Final RH: __________.

NCC: ___________.

Valid until: ___________.


	12
	M250	MONTAG EM/ ASSEMBLY	Realizar montagem do módulo de turbina utilizando como referência o OHM – 14W3 e registrando as informações nos formulários FS.0764 e FS.0947.

Assembly the compressor module per OHM – 14W3 as reference and recording the information on forms FS.0764 and FS.0947.


	13
	BANCO DE PROVAS 
	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Realizar preservação do motor conforme instruções do OHM – 14W3.

Preserve as necessary per OHM – 14W3.

	14
	M250	ACABAMENTO / FINISHING	Realizar acabamento do motor:

- Verificar todos os acessórios; 
- Verificar se todos os processos solicitados 
foram cumpridos; 
- Verificar se todo o material recebido está sendo 
enviado de volta; 
- Verificar e assinar todas as etapas do 
formulário FS.0805 nas páginas 4 e 5. 
- Verificar a necessidade de despacho dos 
materiais sucata.

Perform finish of engine work:

- Check all accessories
- Check if all procedures requested was done accordingly.
- Check if all items received will be send back.
- Check form FS.0805 pages 4 and 5 and fill accordingly.
- Check if the scraps will be sent back to the customer.

	15
	M250	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	Inspeção final conforme Overhaul Manual 14W3.

Final inspection per Overhaul Manual 14W3.

	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	N/A
	Antonio Claudio
	19/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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