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	REGISTRO
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	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23077067
	AG61416
	049650
	TLN02124

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAT-98301
	FUEL NOZZLE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	001
	ACESSÓRIOS	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	REALIZAR ANALISE DOCUMENTAL - DIRETIVAS TÉCNICAS E TBO
(PERFORM DOCUMENT ANALYSIS - TECHNICAL DIRECTIVES AND TBO)

	002
	ACESSÓRIOS	VERIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO/ RECEIPT VERIFICATION	REALIZAR O RECEBIMENTO DO COMPONENTE REALIZANDO O REGISTRO DOS
NÚMEROS DE SÉRIE, PART NUMBER ECONDIÇÃO DE RECEBIMENTO DO ITEM E SEUS COMPONENTES. REGISTRAR AS CONDIÇÕES ENCONTRADAS COM FOTOS E NOTAÇÕES EM RG-0007, CONFORME NECESSÁRIO.
RECEIVE THE COMPONENT PERFORMING THE REGISTRATION OF THE SERIAL
NUMBER, PART NUMBER AND CONDITION OF RECEIPT OF THE ITEM AND ITS
COMPONENTS. RECORD CONDITIONS FOUND WITH PHOTOS AND NOTES IN
IAS-RG-0007 AS NECESSARY.

	003
	ACESSÓRIOS	TESTE INICIAL / INITIAL TEST	SE POSSÍVEL, REALIZAR TESTE INICIAL CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL
MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03,TESTING.
ITEM 7.C - FAÇA A CALIBRAÇÃO DE FLUXO DO BICO
ITEM 7.D - FAÇA O CHEQUE DE HISTERESES DO BICO
ITEM 7.E - FAÇA O TESTE DE PRESSÃO DO BICO
IF POSSIBLE, PERFORM INBOUND TEST ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL
MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, TESTING.
ITEM 7.C - FLOW CALIBRATE THE NOZZLE
ITEM 7.D - PERFORM NOZZLE CHECK HYSTERESIS
ITEM 7.E - NOZZLE PRESSURE TEST

	004
	ACESSÓRIOS	DESMONTAGEM / DISASSEMBLY	REALIZAR DESMONTAGEM CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, DISASSEMBLY.
ITEM 3 - DESMONTE O BICO INJETOR
PERFORM DISASSEMBLY ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, DISASSEMBLY
ITEM 3 - DISASSEMBLE THE FUEL NOZZLE

	005
	ACESSÓRIOS	LIMPEZA - ACESSORIOS / CLEANING - ACCESSORIES	REALIZAR LIMPEZA CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA
73-10-03, CLEANING.
ITEM 4 - LIMPE AS PARTES DESMONTADAS DO BICO
PERFORM CLEANING ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, CLEANING.
ITEM 4 - CLEAN DISASSEMBLED NOZZLE PARTS

	006
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	REALIZAR INSPEÇÃO CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA
73-10-03, INSPECTION AND REPAIR
ITEM 5.A - INSPECIONE O NOZZLE BODY. SE NECESSÁRIO
ITEM 5.B - INSPECIONE O OUTER AIR SHROUD.
ITEM 5.C - INSPECIONE O METERING SET, O INNER AIR SHROUD E O SPACER.
ITEM 5.D - INSPECIONE O PISTON ASSEMBLY E A SLEEVE.
ITEM 5.E - INSPECIONE O FILTER ASSEMBLY.
PERFORM INSPECTION ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, INSPECTION AND REPAIR
ITEM 5.A - INSPECT NOZZLE BODY.
ITEM 5.B - INSPECT OUTER AIR SHROUD.
ITEM 5.C - INSPECT METERING SET, INNER AIR SHROUD, AND SPACER.
ITEM 5.D - INSPECT PISTON ASSEMBLY AND SLEEVE.
ITEM 5.E - INSPECT FILTER ASSEMBLY.

	007
	ACESSÓRIOS	REPARAR - ACESSORIOS / REPAIR - ACCESSORIES	REPARO NECESSÁRIO(RAPAIR REQUIRED)?
( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO)
REALIZAR INSPEÇÃO CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA
73-10-03, INSPECTION AND REPAIR
ITEM 5.A - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA.
ITEM 5.B - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA
ITEM 5.C - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA
ITEM 5.D - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA
ITEM 5.E - SE NECESSÁRIO, REPARE OU SUBSTITUA.
PERFORM INSPECTION ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, INSPECTION AND REPAIR
ITEM 5.A - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE
ITEM 5.B - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE
ITEM 5.C - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE
ITEM 5.D - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE
ITEM 5.E - IF NECESSARY, REPAIR OR REPLACE

	008
	ACESSÓRIOS	MONTAG EM/ ASSEMBLY	REALIZAR MONTAGEM CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, ASSEMBLY
ITEM 6 - MONTE O BICO INJETOR
(PERFORM ASSEMBLY ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, ASSEMBLY
ITEM 6 - ASSEMBLE THE FUEL NOZZLE)

	009
	ACESSÓRIOS	TESTE FINAL/ FINAL TEST	REALIZAR TESTE CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, TESTING.
ITEM 7.C - FAÇA A CALIBRAÇÃO DE FLUXO DO BICO
ITEM 7.D - FAÇA O CHEQUE DE HISTERESES DO BICO
ITEM 7.E - FAÇA O TESTE DE PRESSÃO DO BICO
PERFORM INBOUND TEST ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 - ATA 73-10-03, TESTING.
ITEM 7.C - FLOW CALIBRATE THE NOZZLE
ITEM 7.D - PERFORM NOZZLE CHECK HYSTERESIS
ITEM 7.E - NOZZLE PRESSURE TEST

	010
	ACESSÓRIOS	CUMPRIR DIRETIVA TECNICA / COMPLIANCE TECHNICAL DIRECTIVE	SB CUMPRIDO (SB ACCOMPLISHED)?
( ) SIM (YES) ( ) NÃO (NO)
SE SIM, PREENCHA OS DADOS ABAIXO:
(IF YES, FILL THE DATA BELOW:)
SB NUMBER:___________________________________
OLD P/N:_____________________________________
NEW P/N:_____________________________________

	011
	ACESSÓRIOS	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	REALIZAR INSPEÇÃO FINAL CONFORME ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL 14W3 -
ATA 73-10-03,
PERFORM FINAL INSPECTION ACCORDING TO ROLLS-ROYCE OVERHAUL MANUAL
14W3 - ATA 73-10-03,
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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