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	REGISTRO
	REVISÃO
	02

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23065557
	CAC-98533
	053942
	0

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	QUANT:

	M250-C30/ CAE-900203
	COMPRESSOR ASSY
	01

	TSN: -
	CSN: -
	TSO: -
	CSO: -

	ITEM
(Item)
	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO A EXECUTAR
 (Description of the work to be executed)
	EXECUÇÃO
(Execution)
	*SETOR/FORNECEDOR
(Sector/Supplier)

	Desmontagem para avaliação

	01
	Realizar desmontagem do módulo de compressor conforme OHM 14W3.
NOTA: SE DURANTE A DESMONTAGEM FOR DETECTADO ALGUMA ANORMALIDADE REALIZAR O REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Disassemble the compressor module PER OHM 14W3.
NOTE: IF ANY ABNORMALITY IS DETECTED DURING DISASSEMBLY, TAKE A PHOTOGRAPHIC RECORD

	
	M250&RR300

	02
	Encaminhar para limpeza do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – 14W3 e o formulário FS.0886.

Send to perform cleaning and NDT of the compressor module per OHM – 14W3 and the form FS.0886 as a reference.
	
	CONTROLLER

	03
	Realizar inspeção do módulo de compressor utilizando como referência o OHM – 14W3 efetuando os registros nos formulários FS.0687 E FS.0941.
NOTA: SOLICITAR O.S. FILHA ESPECÍFICA DE CADA COMPONENTE CONFORME NECESSÁRIO.

Perform inspection of the compressor module per OHM – 14W3 as a reference, making the records on forms FS.0687 E FS.0941.
NOTE: REQUEST SUB W. O. OF EACH COMPONENT AS NEEDED.
	
	INSPEÇÃO

	04
	Realizar balanceamento do compressor rotor, preencher formulário FS. 0786 e registrar valor final do balanceamento.

Perform balance of compressor rotor, fill form FS. 0786 and record final values of balancing.

Values:
Final LH: _________

Final RH: __________

NCC: ___________

Valid until: ___________.
	
	M250&RR300

	05
	Realizar montagem do módulo de compressor utilizando como referência o OHM –14W3 e registrando as informações no formulário FS.0948.

Assembly the compressor module per OHM – 14W3 and recording the information on form FS.0948.
	
	M250&RR300

	06
	Inspeção final conforme OHM 14W3.

Final inspection per OHM 14W3.
	
	INSPEÇÃO

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	REALIZAR ABERTURA DE SUB OS NA PRINCIPAL 053942
	JOÃO HÉLIO/KAUAN MATEUS
	26/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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