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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	160SG1103
	N/A
	47957
	2479

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	SKA10039
	DRIVE SHAFT
	REPARO / REPAIR	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	NDT	PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE	REALIZAR NDT CONFORME INDICADO NO MANUAL (OVERHAUL INSTRUCTIONS with ILUSTRATED PARTS BREAKDOWN.)
2-12 DRIVE SHAFT ASSEMBLY INSPECTION(b.)
ENSAIO (TEST): PARTÍCULA MAGNÉTICA
TIPO(TYPE): E1444/E709
MÉTODO(METHOD): N/A
SENSIBILIDADE(SENSITIVITY): N/A

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)
( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTER IAS-RG-0332.)
( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)


	2
	ACESSÓRIOS	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme manual.
(Perform inspection after NDT iaw manual)
 
Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.
(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations)
 
Avaliar os limites de aceitação conforme (2-12 DRIVE SHAFT ASSEMBLY INSPECTION,  b.)

 
(       ) APROVADO – (APPROVED)
 
(       ) REJEITADO – (REJECTED)

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	REALIZAR LIMPEZA APÓS NDT CONFORME IAS-IP-0006 ITEM 3.34


	4
	ACESSÓRIOS	APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE	INSPEÇÃO FINAL.

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	[bookmark: Texto3]     JOAO VITOR 
	[bookmark: Texto4]     29/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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