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	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3045350-01
	PCE-AX0093
	052955
	01509

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0093
	COMPLETE ENGINE ASSEMBLY
	PESQUISA DE PANE	1

	TSN:
	CSN:
	TSO:
	CSO:

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme Maintenance Manual for PW127G _ 3044822 _ Rev. 55.0, 17 Nov. 2025.
Conforme Overhaul Manual_ 3044823 _ Rev. 31 17 Nov. 2025.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to Maintenance Manual for PW127G _ 3044822 _ Rev. 55.0, 17 Nov. 2025.
According to Overhaul Manual_ 3044823 _ Rev. 31 17 Nov. 2025.)

Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.
(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the Engineering team responsible by email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	PW100	DESMODULAÇÃO / DESMODULATION	
Realizar a separação dos Módulos da Reduction Gearbox (RGB) e da Turbomachinery, conforme MM 3044822, ATA 72-02-00, Seção “Removal/Installation”, Parágrafo 6., Etapa A., Figura 401.
(Perform separation of the Reduction Gearbox (RGB) and Turbomachinery modules in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-02-00, Section “Removal/Installation”, Paragraph 6, Step A, Figure 401)

SN do Módulo da Reduction Gearbox (RGB) desacoplado:____________
(S/N of the separated Reduction Gearbox (RGB) Module:)


	03
	PW100	MODULAÇÃO / MODULATION	
Realizar a acoplamento dos Módulos da Reduction Gearbox (RGB) e da Turbomachinery, conforme MM 3044822, ATA 72-02-00, Seção “Removal/Installation”, Parágrafo 9., Etapa A., Figura 401.
(Perform mating of the Reduction Gearbox (RGB) and Turbomachinery modules in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-02-00, Section “Removal/Installation”, Paragraph 9, Step A, Figure 401.)

SN do Módulo da Reduction Gearbox (RGB) acoplada:____________
(S/N of the mated Reduction Gearbox (RGB) Module:)



	04
	BANCO DE PROVAS ( TEST CELL)	TESTE /TEST	
Realizar o teste do motor, conforme Overhaul Manual 3034823, Rev. 31.0, 17 Nov. 2025, ATA 72-00-00, Seções “Testing 1” e “Testing 2”. É mandatória o preenchimento da FS. 1042 e IAS-RG-0141.
(Perform the engine test in accordance with Overhaul Manual 3034823, Rev. 31.0, dated Nov. 17, 2025, ATA 72-00-00, Sections “Testing 1” and “Testing 2”. Completion of forms FS.1042 and IAS-RG-0141 is mandatory.)

Caso seja encontrada alguma discrepância ou a pane ainda persiste, é mandatória a descrição e registros fotográficos utilizando o formulário IAS-RG-0007 – Relatório de Trabalho.
(If any discrepancy is identified or the failure still persists, it is mandatory to provide a detailed description and photographic records using form IAS-RG-0007 – Work Report.)

Os formulários FS.1042 e IAS-RG-0141 foram preenchidos?
(Have forms FS.1042 and IAS-RG-0141 been filled out?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)


	05
	BANCO DE PROVAS ( TEST CELL)	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	
Realizar a preservação do motor, conforme Overhaul Manual PW127G _ 3034823 _ Rev. 31.0, 17 Nov. 2025, 72-00-00, Storage Instructions, item 6 – Storage, Etapa D e E. 
(Perform engine preservation in accordance with Overhaul Manual PW127G – 3034823, Rev. 31.0, dated Nov. 17, 2025, ATA 72-00-00, Storage Instructions, Item 6 – Storage, Steps D and E.)

A etiqueta de preservação foi preenchida e fixada ao motor?
(Has the preservation tag been filled out and attached to the engine?)

(   ) Sim.
       (Yes.)

(   ) Não.
       (No.)



	06
	PW100	ACABAMENTO / FINISHING	
Realizar o acabamento final do motor e verificar:
- A conformidade de instalação de todos os acessórios;
- Se todos os processos solicitados foram cumpridos;
- Se todo o material recebido está sendo enviado de
volta;
- Se é necessário o despacho das peças rejeitadas.
(Perform the final finishing of the engine and verify:
– The installation conformity of all accessories;
– Whether all requested processes have been completed;
– Whether all received material is being returned;
– Whether the dispatch of rejected parts is required.)


	07
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	
Realizar a inspeção final do serviço realizado. 

(Perform final inspection of the service performed.)

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES (REMARKS):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
O.S. solicitada para realização de separação dos modulos, após pico de Vibração da Reduction Gearbox (RGB) no teste final pós pesquisa de pane do ruído anormal, acoplamento após tratativa da pane na RGB, teste e preservação do motor. 
(Work Order requested to perform separation of the modules following a Reduction Gearbox (RGB) vibration peak observed during the final test after troubleshooting of the abnormal noise, followed by module mating after corrective action on the RGB, engine testing, and preservation.)

	
	02/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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