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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:  AO1617 / AO1541 / SAPP-5-29914 / FF63689 / AO1671 / D56322 / A01635 / AO1597
	Nº da OS (WO):
	TLN: 01153

	        6805335
	
	050700
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	COMPRESSOR- ADOC 702131- EQUADOR
	VALVE BODY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	JATEAR / BLAST	ISOLAR E APLICAR GLASS BEAD NA ÁREA EXTERNA DA TAMPA, IP-0006, 3.26

INSULATE AND APPLY GLASS BEAD TO THE OUTSIDE AREA OF THE LID, IP-0006, 3.26

	2
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM    ( )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10
CLEAR AS PER IP-0006, 3.10


	4
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR A ROSCA, OS FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO.
ISOLATE THE THREAD, HOLES AND CONTACT AREAS.

	5
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR UMA CAMADA DE SERMETEL- 518 NA ÁREA EXTERNA DA TAMPA.
APPLY A LAYER OF SERMETEL-518 ON THE OUTER AREA OF THE LID.

	6
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE SERMETEL.
REMOVE INSULATION AND EXCESS FROM SERMETEL.


	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO        ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 08/06/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	08/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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