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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 01153

	            23005961
	           23934
	054081
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	TURBINE – AD0T513855 - EQUADOR
	       REAR BEARING UPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	PREPARAR E SOLDAR (AMS 5680) AS 5- TRINCAS ASSINALADAS NO REAR CONE, (1- EXTERNA e 4- INTERNAS)

PREPARE AND WELD (AMS 5680) THE 5- CRACKS MARKED ON THE REAR CONE, (1- EXTERNAL and 4- INTERNAL)

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	SUAVISAR AS SOLDAS.

SMOOTH THE WELDS.

	3
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO em 648°C +ou- 14°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT at 648°C +or- 14°C FOR 3- HOURS.

	4
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM     ( )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO         ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 12/06/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	12/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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